| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Sistem günlüğü bilgisi

Sistem günlüğü bilgisini görüntülemek için aşağıdaki komutu kullanın:

- UNIX: "syslog" komutunu ve "rsh", "rcp", "ftp" ile "sftp" parametrelerini kullanın.

- telnet: "syslog" komutunu kullanın.

Mesaj | Sorun ve çözümler
--- | ---
Access to NetWare server <file server name> denied. Either there is no account for this print server on the NetWare server on password was incorrect. | Yazdırma sunucusu çevrim içi olduğunda dosya sunucusuna giriş başarısızdır. Yazdırma sunucusunun <dosya sunucusu adı> içerisinde kayıtlı olduğundan emin olun. Yazdırma sunucusu için bir parola belirlenmişse, parolayı silin.
account is unavailable: Same account name be used. | Kullanıcı hesabı iptal edilmiş. Bunun nedeni, yönetici hesabı ile aynı hesap adının kullanılması olabilir.
account is unavailable: The authentication password is not set up. | Kullanıcı hesabı iptal edilmiş. Bunun nedeni, kimlik doğrulama parolasının değil sadece şifreleme hesabının belirlenmiş olması olabilir.
account is unavailable: encryption is impossible. | Şifreleme yapılamıyor ve hesap iptal edilmiş. Bunun nedeni: Güvenlik seçeneği kurulu değil. Şifreleme parolası belirlenmemiş.
add_sess_IPv4: bad trap <IPv4 adresi>, community: <topluluk adı> | Topluluk erişim tipi TRAP iken IPv4 adresi (0.0.0.0.) kullanılamaz. TRAP hedefi için ana bilgisayar IPv4 adresini belirleyin.
add_sess_IPv6: bad trap <IPv6 adresi>, community: <topluluk adı> | Topluluk erişim tipi TRAP iken IPv6 adresi [::] kullanılamaz. TRAP hedefi için ana bilgisayar IPv6 adresini belirleyin.
add_sess_IPv4: community <topluluk adı> already defined. | Aynı topluluk adı zaten var. Başka bir topluluk adı kullanın.
add_sess_IPv6: community <topluluk adı> already defined. | Aynı topluluk adı zaten var. Başka bir topluluk adı kullanın.
add_sess_IPX: bad trap <IPX adresi> community <topluluk adı> | Topluluk erişim tipi TRAP iken IPX adresi (00:00:00:00:00:00) kullanılamaz. TRAP hedefi için ana bilgisayar IPX adresini belirleyin.
add_sess_IPX: community <topluluk adı> already defined. | Aynı topluluk adı zaten var. Başka bir topluluk adı kullanın.
adjust time server <NTP sunucu adı> offset: xx sec. | ncsd, NTP sunucusunun zamanlamasını ve zaman sistemi saatinin ayarlı olup olmadığını size söyler. NTP Sunucusu: NTP sunucu adı kaydırma: saniye olarak gecikme (ileride bir zaman belirlenmişse eksi bir sayı)
ANONYMOUS FTP LOGIN FROM <IP adresi>, <parola> | Parolayı <parola> kullanarak hedef <IP adresi> üzerinden anonim bir kullanıcı giriş yapmış.
Attach FfileSserver=<dosya sunucusu> | En yakın sunucu olarak dosya sunucusuna bağlantı kurulmuş.
Attach to print queue <print queue name> | Yazdırma sunucusu çevrim içi olduğunda, sistem yazdırma kuyruğuna bağlandı.
authenticating | Talep edici, erişim noktası ile kimlik doğrulaması yapmakta (EAP ya da WPA).
authentication mode mismatch | Erişim noktası kimlik doğrulama modu talep edicinin kimlik doğrulama modundan farklı. Erişim noktası ile talep edici arasında kimlik doğrulama modunu kullanın.
child process exec error ! | Ağ servisi başlatılamadı. Yazıcıyı kapatın ve tekrar açın. Bu işe yaramazsa, servis ya da satış temsilcinize başvurun.
cipher suite mismatch | Erişim noktasının uni-cast/multi-cast paketi (TKIP/AES/WEP) talep edicinin kullandığı paketten farklıdır.
client EAP method rejected | Erişim noktasının kimlik doğrulama modu, talep edicinin kimlik doğrulama modundan farklı. Erişim noktası ile talep edici arasında aynı kimlik doğrulama modunu kullanın.
Client password rejected | İstemci parolası reddedildi. İstemci parolasını kontrol edin.
Client TLS certificate rejected | İstemci TLS sertifikası reddedildi. Sertifikayı kontrol edin.
connected DHCPv6 server <IPv6 adresi> | IP adresi DHCPv6 sunucusundan başarıyla alındı.
connecting | Talep edici, erişim noktasına kablosuz bağlantıyı bekliyor.
Could not attach to FileServer <hata numarası> | Uzak yazıcı çevrim içi durumundayken dosya sunucusuna bağlantı kurulamadı. Dosya sunucusu bağlantıyı reddetti. Dosya sunucusunun yapılandırmasını kontrol edin.
Could not attach to PServer <yazdırma sunucusu> | Uzak yazıcı çevrim içi durumdayken yazdırma sunucusuna bağlantı kurulamadı. Yazdırma sunucusu bağlantıyı reddetti. Yazdırma sunucusunun yapılandırmasını kontrol edin.
connection from | Bir kullanıcı ana bilgisayardan <IP adresi> oturum açtı.
Current Interface Speed: xxxMbps | Ağın hızı (10Mbps, 100 Mbps veya 1Gbps).
Current IPX address <IPX adresi> | Geçerli IP adresi: <IPX adresi>.
DHCPv6 server not found. | DHCPv6 sunucusu bulunamadı. DHCPv6'nın ağ üzerinde olduğundan emin olun.
dpsd is disabled. | PictBridge ile iletişim kurulamıyor, çünkü PictBridge güvenlik modunda devre dışı bırakılmış. PictBridge'i güvenlik modunda etkinleştirin.
Established SPX Connection with PServer, (RPSocket=<soket numarası>, connID=<bağlantı kimliği>) | Uzak yazıcı çevrim içi olduğunda, yazdırma sunucusu bağlantısı kuruldu.
exiting | lpd servisi sona erdi ve sistem işlemden çıkıyor.
Exit pserver | Yazdırma sunucusu işlevi iptal edildi, çünkü gerekli yazdırma sunucusu ayarları yapılmadı.
Frametype=<çerçeve tipi adı> | Belirtilen çerçeve tipi adı <çerçeve tipi adı> NetWare kullanımı içindir.
IEEE 802.11 Card does NOT support WPA . | WPA desteklemeyen kablosuz bir kart takılmış. WPA'yı destekleyen kablosuz bir kart takın.
IEEE 802.11 Card Firmware REV.<sürüm> | 802.11 kartının firmware sürüm numarasını gösterir.
IEEE 802.11 current channel <kanal numarası> | Aktif kablosuz kartın geçerli kanal numarasını gösterir (ad hoc ve altyapı modunda).
IEEE 802.11 MAC Address = <MAC adresi> | Kablosuz arayüzün MAC adresini gösterir.
IEEE 802.11 SSID <ssid> (AP MAC Address <MAC adresi>) | Erişim noktasının MAC adresi ve SSID değeri altyapı modunda bağlanmış.
IEEE 802.11 <iletişim modu> mode | IEEE 802.11 iletişim modunu gösterir.
(IKE phase-1) mismatched authentication type: local=<kimlik doğrulama tipi 1> remote=<kimlik doğrulama tipi 2> | Bu makinenin IKE aşama 1'deki <kimlik doğrulama tipi> iletişimde bulunulan ana bilgisayarın <kimlik doğrulama tipi 1> ile uyuşmuyor. Bu makinenin <kimlik doğrulama tipi 2> değerinin iletişimde bulunulan ana bilgisayarın değeri ile uyuştuğundan emin olun.
(IKE phase-1) mismatched encryption type: <encryption algorithm 1> remote=<şifreleme algoritması 2> | Bu makinenin IKE aşama 1'deki ISAKMP SA Oakley grubu <şifreleme algoritması 1>, iletişimde bulunulan ana bilgisayarın ISAKMP SA Oakley grubu <şifreleme algoritması 1> ile uyuşmuyor. Bu makinenin ISAKMP SA Oakley grubunun iletişimde bulunulan ana bilgisayarın şifreleme algoritması ile uyumlu olduğundan emin olun.
(IKE phase-1) mismatched DH group: local=<DH group number 1> remote=<DH grup numarası 2> | Bu makinenin IKE aşama 1'deki ISAKMP SA Oakley grubunun <DH grup numarası 1>, iletişimde bulunulan ana bilgisayarın ISAKMP SA Oakley grubunun <DH grup numarası 2> ile uyuşmuyor. Bu makinenin ISAKMP SA Oakley grubunun iletişimde bulunulan ana bilgisayarın grup numarası ile uyumlu olduğundan emin olun.
(IKE phase-1) mismatched hash type: local=<Hash Algorithm 1> remote=<Sağlama Algoritması 2> | Bu makinenin IKE aşama 1'deki ISAKMP SA değerinin iletişimde bulunulan ana bilgisayarın ISAKMP SA <Sağlama Algoritması 2>, değeri ile uyuşmuyor. Bu makinenin ISAKMP SA Sağlama Algoritması değerinin iletişimde bulunulan ana bilgisayarın sağlama algoritması ile uyumlu olduğundan emin olun.
Interface (arayüz adı): Duplicate IP Address (<IP adresi>). | Aynı IP (IPv4 veya IPv6) adresi kullanılmış. Her IP adresi farklı olmalıdır. [IP adresi]'nde gösterilen aygıtın adresini kontrol edin.
<Arayüz adı> card removed | Talep edici tarafından yönetilen arayüz çıkarıldı.
<Arayüz adı> interface down | Talep edicinin yönettiği arayüz iptal edilmiş veya erişim noktasına erişilemiyor.
<Arayüz adı> interface up | Talep edicinin yönettiği arayüz etkinleştirilmiş veya erişim noktasına bağlanmış.
< Arayüz> started with IP: < IP adresi > | IP adresi (IPv4 veya IPv6 adresi) arayüz için atanmış ve çalışmakta.
< Arayüz >: Subnet overlap. | Aynı IP adresi (IPv4 veya IPv6 adresi) ve alt ağ maskesi başka bir aygıtta kullanılmakta.
job canceled. jobid=%d. | Kuyrukta bekletilen iş hata veya kullanıcı talebinden ötürü iptal edilmiş.
LEAP challenge to access point failed | Erişim noktasına LEAP girişimi başarısız.
Login to fileserver <dosya sunucusu adı> (<IPX|IP>), <NDS|BINDERY> | Yazdırma sunucusu çevrim içi olduğunda, sistem NDS veya BINDERY modunda <dosya sunucusuna> oturum açtı. Kullanılan transfer protokolü de gösterilir.
Memory allocate error. | Tarih alınamıyor. USB kablosunu çıkarın ve tekrar bağlayın.
MIC failure TKIP counter measures started | TKIP kullanan talep edici, 60 saniye içerisinde sisteme izinsiz iki müdahale algıladı ve karşı önlemleri başlattı.
MIC failure TKIP counter measures stopped | Karşı önlemler 60 saniye sonra durduruldu (TKIP kullanan talep edici izinsiz müdahaleye karşı önlemleri başlattıktan sonra).
Name registration failed. name=<NetBIOS adı> | <NetBIOS Adı> ad kaydı başarısız. Farklı bir NetBIOS adı ile değiştirin.
Name registration success in Broadcast name=<NetBIOS adı> | <NetBIOS Adı> yayını ile ad kaydı başarılı oldu.
Name registration success. WINS server=<WINS sunucu adresi> NetBIOS Name=<NetBIOS adı> | <NetBIOS Adının>, <WINS sunucu adresi> olarak kaydı başarılı.
no RADIUS/authentication server | Talep edici, kullanılabilir bir RADIUS sunucusunun bulunamadığına dair bir mesaj almış.
no smart card detected on device | PEAP/GTC (Genel Andaç Kartı) seçilmiş, ancak GTC kimlik doğrulamasını kullanan bir akıllı kart bulunamadı.
no WPA information element in probe response, rescanning | Kullanmak istediğiniz erişim noktasının SSID probundan gelen yanıtta herhangi bir WPA bilgisi yok. Talep edici yeniden tarıyor.
Open log file <dosya adı> | Belirtilen günlük dosyası, yazdırma sunucusu çevrim içi durumdayken açılmış.
Printer <yazıcı adı> has no queue | Yazdırma sunucusu çevrim içi durumdayken hiçbir yazdırma kuyruğu yazıcıya atanmamış. NetWare yönetici hesabı ile yazdırma kuyruğunu atayın ve ardından yazıcıyı tekrar başlatın.
Printer queue <yazdırma kuyruğu adı> cannot be serviced by printer 0, <yazdırma sunucusu adı> | Yazdırma sunucusu çevrim içi olduğunda yazdırma kuyruğu oluşturulamıyor. Yazdırma kuyruğunun belirtilen dosya sunucusunda bulunduğundan emin olun.
Print server <yazdırma sunucusu adı> has no printer | Yazdırma sunucusu çevrim içi durumundayken yazıcı yazdırma sunucusuna atanmamış. Yazıcıyı atamak için NetWare yönetici hesabını kullanın ve ardından yazıcıyı tekrar başlatın.
Print sessions full | Daha fazla yazdırma işi kabul edilemiyor. Yazdırma işi göndermeden önce bir süre bekleyin.
pserver start. (NetWare) | Yazdırma sunucusu çevrim içi olduğunda NetWare servisi başlar.
Required file server (<dosya sunucusu adı>) not found | Gerekli dosya sunucusu <dosya sunucusu adı> bulunamadı.
sap enable. saptype=<SAP tipi>, sapname=<SAP adı> | SAP işlevi başlatıldı. Servisi, NetWare sunucusundaki SAP tablosunda belirtmek için SAP paketi yayımlanır.
server certificate invalid | Sunucu kimliği iptal edilmiş. Sunucu kimlik doğrulamasını kontrol edin.
server identity invalid | Sunucu kimliği iptal edilmiş. Sunucu kimlik doğrulamasını kontrol edin.
server not trusted | RADIUS sunucusuna güvenilemiyor.
session IPv4 <topluluk adı> not defined. | Talep edilen topluluk adı tanımlanmamış.
session IPv6 <topluluk adı> not defined. | Talep edilen topluluk adı tanımlanmamış.
session IPX <topluluk adı> not defined. | Talep edilen topluluk adı tanımlanmamış.
Set context to <NDS contenxt name> | NDS içerik adı <NDS içerik adı> ayarlanmış.
shutdown signal received. network service rebooting... | smbd servisi başlatıldı.
Smbd start. (NetBIOS) | SMBD (ServerMessageBlockDaemon) başlatılmış.
SMTPC: failed to get smtp server ip-address. | SMTP sunucusu IP adresi alınamadı. Bunun nedeni şunlar olabilir: Belirtilen DNS sunucusu bulunamadı. Ağa herhangi bir bağlantı kurulamadı. Belirtilen DNS sunucusu bulunamadı. Yanlış bir DNS sunucusu belirtilmiş. Belirtilen SMTP sunucusu IP adresi DNS sunucusunda bulunamadı.
SMTPC: failed to connect smtp server. timeout. | Zaman aşımından ötürü, SMTP sunucusuna bağlantı başarısız olmuş. Bunun nedeni SMTP sunucu adının yanlış olması ya da ağa herhangi bir bağlantının olmaması veya ağ yapılandırmasının doğru olmaması olabilir. Bu nedenle SMTP sunucusundan herhangi bir yanıt yoktur. SMTP sunucusunun adını ya da ağ bağlantısını ve yapılandırmasını kontrol edin.
SMTPC: refused connect by smtp server. | SMTP sunucusuna bağlantı reddedildi. Bunun nedeni, SMTP sunucusundan başka bir sunucunun belirtilmiş olması ya da belirtilen SMTP sunucusu port numarasının yanlış olması olabilir. SMTP sunucusu adını, port numarasını veya SMTP sunucusu port numarasını kontrol edin.
SMTPC: no smtp server. connection close. | SMTP'den bir yanıt gelmediğinden SMTP sunucusuna bağlantı başarısız olmuş. Bunun nedeni, SMTP'den başka bir sunucunun belirtilmiş olması ya da belirtilen SMTP sunucu portu numarasının yanlış olması olabilir. SMTP sunucu adını, port numarasını ya da SMTP sunucu port numarasını kontrol edin.
SMTPC: failed to connect smtp server. | SMTP sunucusuna bağlantı başarısız. Bunun nedeni, ağa herhangi bir bağlantının yapılmaması ya da ağ yapılandırmasının yanlış olması ve dolayısıyla SMTP sunucusundan bir yanıt gelmemesi ya da belirtilen SMTP sunucusu adının yanlış olması veya belirtilen SMTP sunucusu IP adresinin DNS sunucusunda bulunmaması ya da SMTP sunucusundan başka bir sunucunun belirtilmesi ve belirtilen SMTP sunucu portu numarasının yanlış olması olabilir. DNS Sunucusunun IP adresi ile SMTP sunucunun IP adresini ya da SMTP sunucu adını ve SMTP port numarasını ya da SMTP sunucusunun SMTP port numarasını veya ağ bağlantısını ve yapılandırmasını kontrol edin.
SMTPC: username or password wasn't correct. [yanıt kodu] (bilgi) | SMTP sunucusuna bağlantı başarısız, çünkü belirtilen SMTP kullanıcı adı yanlış veya belirtilen SMTP parolası yanlış. SMTP kullanıcı adı ve parolasını kontrol edin.
Snmp over IPv4 is ready | snmp ile IPv4 üzerinden iletişim mümkündür.
Snmp over IPv6 is ready. | snmp ile IPv6 üzerinden iletişim mümkündür.
Snmp over IPX is ready. | snmp ile IPX üzerinden iletişim mümkündür.
success key received | Talep edici EAP-Success anahtarını almış.
success but invalid key | Talep edici, EAP kimlik doğrulamasının başarılı ancak EAPOL anahtarının geçersiz olduğunu belirten bir mesaj aldı.
supplicant unbound | Talep edici, bağımsız erişim noktasına bağlı değil.
There is problem in dhcp server operation. | DHCP sunucusunda bir sorun var. Ağ üzerinde birden fazla DHCP sunucusu varsa, bunların her makineye farklı IP adresleri atadıklarını kontrol edin.
too many pictures. | PictBridge yazdırma başarısız, çünkü bir yazdırma işleminde çok fazla resim gönderildi. Tek yazdırma işlemindeki resim sayısını azaltın.
The print server received error <hata numarası> during attempt to log in to the network. Access to the network was denied. Verify that the print server name and password are correct. | Yazdırma sunucusu çevrim içi olduğundan dosya sunucusuna oturum açma başarısız. Yazdırma sunucusu kayıtlı değil veya parola belirtilmemiş. Bir parola belirtmeden yazdırma sunucusunu kaydedin
trap account is unavailable. | v3Trap gönderilemiyor. Bunun nedeni, Yakalama hedefi hesabının yazıcının belirttiği hesaptan farklı olması olabilir.
unauthenticated | Kimlik doğrulama başarısız. Talep edicinin, erişim noktasına erişimi reddedildi veya kimlik doğrulaması yapılamadı.
Updated (option name)(value) via DHCPv6 Server | DHCP sunucusundan alınan parametre güncellenmiş.
usbd is disabled. | Makine güvenlik modunda olduğundan Tak ve Oynat kullanılamaz. Güvenlik modunda USBD'yi etkinleştirin.
waiting for keys | Talep edici, oturum anahtarını beklemekte.
WINS name registration: No response to server (WINS server address) | WINS sunucusundan yanıt yok. Doğru WINS sunucusu adresinin girildiğini kontrol edin. Ayrıca, WINS sunucusunun düzgün çalıştığını kontrol edin.
write error occurred. (diskfull) | Makine yazdırma kuyruğu dosyasına yazarken bir “diskfull” hatası ortaya çıktı. Mevcut işin tamamlanmasını bekleyin. Bittiğinde, daha fazla sabit disk alanı kullanılabilecektir. Sadece, hata oluştuğunda kuyruğa alınan sayfa yazdırılacaktır.
write error occurred. (fatal) | Makine, yazdırma kuyruğu dosyasına yazarken bir “diskfull” hatası ortaya çıktı. Mevcut işin tamamlanmasını bekleyin. Bittiğinde, daha fazla sabit disk alanı kullanılabilecektir. Hata oluştuğunda kuyruğa alınan sayfa yazdırılmayacaktır.
WSD (Device) started. | WS-Device başlatılmış.
WSD (Printer) started. | WS-Printer başlatılmış.
WSD (Scanner) started. | WS-Scanner başlatılmış.
#[nfa (process ID)] <saat tarih> + Failed to send logos to a log collection server <IP adresi>. | Ana ve ikinci günlük toplama sunucularına günlük dosyası gönderilmeye çalışılırken bir hata ortaya çıktı.
#[nfa (process ID)] <saat tarih> + Failed to send logs to a collection server <IP adresi> n time(s) in 1 hour. | Son günlük girişinden bu yana 60 dakika geçti. Bu sürede, ana ve ikinci günlük toplama sunucularına günlük dosyası gönderilirken bir hata ortaya çıktı.

- UNIX komutları ve parametreleri hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. UNIX Eklentisi.