| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# AutoNet Kullanımı

Yazıcının IPv4 adresi DHCP sunucusu ile otomatik olarak atanmazsa, 169.254 ile başlayan ve ağ üzerinde kullanılmayan geçici bir IP adresi yazıcı tarafından otomatik olarak seçilebilir.

- DHCP sunucusu tarafından atanan IP adresi AutoNet tarafından seçilene göre önceliğe sahip olur.

- Yapılandırma sayfasında geçerli IPv4 adresini onaylayabilirsiniz.

- AutoNet çalıştıdığında, NetBIOS adı WINS sunucusuna kaydedilmez.

- Makine, AutoNet işlevi olmayan cihazlar ile iletişim kuramaz. Bununla birlikte, bu makine Mac OS X 10.2.3. veya üzerini kullanan Macintosh bilgisayarları ile iletişim kurabilir.