KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# TWAIN Tarayıcıda Orijinal Yönünün Ayarlanması

İstemci bir bilgisayarda taranan orijinalin üst/alt yönlendirmesini doğru şekilde görüntülemek için orijinalin yeri ve Tarayıcı Kontrolü iletişim kutusunda yapılan ayarlar eşleşmelidir.

Tarayıcı Kontrolü iletişim kutusunu açın.

Tarayıcı Kontrolü iletişim kutusunu açma hakkında ayrıntı bilgi için bkz. "Temel Ağ TWAIN Tarayıcı İşlemi".

[Orijinal Tarama Metot:] listesinde, orijinalin yerleştirildiği yeri seçin.

[Orij. Yönü:] listesinde, [] veya[] seçin.

[Yön:] listesinde, /], [/], [/], veya [/] seçin.

Orijinal ADF'ye yerleştirilmişse, [Tarama Ayarları:] açılır menüsünden, [Tek taraflı], [İki taraflı(Üst Üste)], veya [İki taraflı(Üsten Alta)] seçeneğini seçin.

- Temel Ağ TWAIN Tarayıcısı İşlemi

İlgili konular

Orijinallerin yerleştirilmesi