KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# USB Arayüzüne Bağlantı

Bu bölüm, USB2.0 arayüz kablosunun USB2.0 bağlantı noktasına nasıl bağlanacağını açıklar.

| Emisyon limitlerine uymak için ana bilgisayara (ve/veya çevre) bağlantılarda doğru korumalı ve topraklanmış kablolar ile soketler kullanılmalıdır.

USB2.0 arayüz kablosunu USB2.0 bağlantı noktasına bağlayın.

Diğer ucu ana bilgisayar üzerindeki USB 2.0 bağlantı noktasına bağlayın.

- Bu makine USB arayüz kablosu ile birlikte tedarik edilmez. Makine ve bilgisayarınız için uygun kabloyu satın aldığınızdan emin olun.

- USB 2.0 arayüz kartı, Windows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003/2003 R2, Mac OS X 10.3.3 veya üzeri sürümler tarafından desteklenir.

  - Mac OS için:

    Macintosh ile kullanıldığında makineye isteğe bağlı PostScript 3 ünitesi eklenmelidir. Mac OS X 10.3.3 veya üzeri sürümlerle kullanıldığında, USB 2.0 aktarım hızı desteklenir.

- Yazıcı sürücüsünün kurulmasıyla ilgili ayrıntılar için bkz. Yazıcı Referansı.