KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Klasör İletimi

Makine taranan dokümanları ağ üzerinden bilgisayarlara göndermek için faks işlevini kullanır.

Hedef klasöre yolu belirleyin.

Bir klasöre göndermek için, Adres Defterindeki klasöre yönelik yolu öncelikle kaydetmelisiniz. Takiben, iletim protokolü (İletişim) için, SMB, FTP veya NCP'yi seçiniz.

Klasör hedeflerine gönderirken, gönderdiğiniz dokümanın dosya türünü PDF veya TIFF olarak seçebilirsiniz.

Aynı dokümanı eşzamanlı olarak bir e-posta hedefine, klasör hedefine, faks hedefine, IP-Faks hedefine ve İnternet Faksı hedefine gönderebilirsiniz.

Bilgisayarınızda aynı anda (başka bir tarafın faks makinesine ait) bir hedef faks numarası ve bir hedef klasörü belirlediğiniz takdirde, bilgisayarınızda gönderilen dokümanı görüntüleyebilirsiniz.

- Klasör hedeflerine göndermek için, makine bir LAN a bağlanmalı ve “System Ayarları” bölümünde doğru biçimde kurulmalıdır.

- Klasör hedeflerine göndermek için, Faks Özellikleri menüsünde Başlangıç Ayarları altında [Klasör Ayarı] öğesini [Açık] olarak ayarlayın. Bkz. "Başlangıç Ayarları"

- Siyah ve beyaz görüntüler standart faks iletimleri ile aynı şekilde gönderilir.

- Bir klasör hedefine göndermek için önce Adres Defterinde klasör için yolu kaydetmeniz gerekir. Bekleme ekranında yolu manuel olarak giremezsiniz.

- Bu işlev hem IPv4 hem de IPv6 adreslerini desteklemektedir.

- Başlangıç Ayarları

İlgili konular

Klasör İletimi İle Kullanılamayan İşlevler