KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# İnternet Faksı Kullanımıyla İlgili Notlar

Bu bölüm İnternet Faksının kullanımıyla ilgili notları açıklar.

- İnternet Faksı işlevini kullanırken orijinaller A4 boyutunda gönderilir. A4'ten büyük orijinaller A4 boyutuna küçültülür. Alıcının makinesi T.37 tam moduyla uyumluysa, orijinaller Adres Defterinde belirtilen boyutta gönderilir.

- İnternet Faksı iletimi kullanırken "Süper Hassas" tanımlamış olsanız bile dokümanlar "Ayrıntı" çözünülürlüğünde gönderilir. Bir dokümanı "Süper Hassas" olarak göndermek için Adres Defterinde hedefleri kaydederken Tam Modu yapılandırın.

- Bir iletim başarısızsa makine genellikle bir hata bildirim e-postası alır. Ancak çeşitli nedenlerle hata bildirim e-postası gönderilmeyebilir. Önemli dokümanların gönderildiğini karşı tarafı arayarak teyit etmeniz tavsiye edilir.

- İnternet iletişimleri için güvenlik seviyesi düşüktür. Gizli iletişimler için telefon ağını kullanmanız tavsiye edilir.

- Sesli iletişim yerel ağ üzerinde desteklenmez.

- Ağ yoğunluğu yüzünden İnternet Faksı gönderimi gecikebilir. İletişim süresi önemliyse SMTP sunucusunu atlayan İnternet Faksı iletimini, telefon hattından faksı veya IP-Faksı kullanın. Bu işlevin kullanımı hakkında ayrıntılar için bkz. "SMTP sunucusunu atlama".

- Elektrik kesintisi olursa (ana güç düğmesi kapalıdır) ya da makinenin fişi yaklaşık bir saattir çekilmiş durumdaysa, hafızada saklanan bütün dokümanlar silinir. Ana güç düğmesi açıldığı anda silinen dosyaların listesini kontrol edebilmeniz için Elektrik Kesintisi Raporu yazdırılır. Çalıştırma düğmesine basarak gücün kapatılması, kayıtlı dosyaları silmez. Bkz. Sorun Giderme.

- E-posta ortam koşullarına bağlı olarak büyük dosyaları e-posta olarak gönderemeyebilirsiniz.

- Hafızadaki boş alan azalmışsa, İnternet Faksı dokümanlarını gönderemeyebilirsiniz.

- Makine dokümanları eklenmiş TIFF-F görüntüsüyle beraber e-posta mesajları olarak gönderir, bu yüzden dokümanları bilgisayar tarafından alındıklarında görüntüleyebilmek için görüntüleme uygulamaları gerekir.

- Çok sayıda dokümanla iletimin başlaması uzun sürebilir. Bunun nedeni makinenin verileri belleğinde dönüştürmesidir.

- SMTP'den önce POP sadece IPv4 ortamlarında kullanılabilir.

- T.37 tam mod hakkında ayrıntılar için bkz. "T.37 Tam Mod".

- T.37 Tam Mod

- SMTP sunucusunu atlama