KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# IEEE 1284 Arayüzüne Bağlantı

Bu bölüm IEEE 1284 arayüz kablosunun IEEE 1284 arayüz kartına nasıl bağlanacağını açıklar.

| Emisyon limitlerine uymak için ana bilgisayara (ve/veya çevre) bağlantılarda doğru korumalı ve topraklanmış kablolar ile soketler kullanılmalıdır.

Makinenin ana güç düğmesinin kapalı olduğundan emin olun.

Ana bilgisayarın ana güç düğmesini kapatın.

IEEE 1284 arayüz kablosunu IEEE 1284 bağlantı noktasına bağlayın.

Kabloyu arayüze bağlamak için bir dönüştürücü adaptör kullanabilirsiniz. Bir dönüştürücü adaptörü nereden edinebileceğiniz hakkında bilgi için satış veya servis temsilcinize danışın.

Kablonun diğer ucunu ana bilgisayar üzerindeki arayüz bağlayıcısına bağlayın.

Soketin bilgisayara bağlanma şeklini kontrol edin. Kabloyu sağlam bir şekilde bağlayın.

Makinenin ana güç düğmesini açın.

Ana bilgisayarı açın.

Windows 2000/XP/Vista ve Windows Server 2003/2003 R2 kullanırken, bilgisayar açıldığında bir yazıcı sürücüsü kurulum ekranı görünebilir. Bu durumda ekrandaki [İptal] seçeneğine basın.

- Ana güç düğmesinin nasıl açılacağı hakkında ayrıntılar için bkz. Makine Hakkında.

- Yazıcı sürücüsünün kurulmasıyla ilgili ayrıntılar için bkz. Yazıcı Referansı.