KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Damga Kartuşu'nu (Tip 3, 4) Değiştirme

ADF kapağını açın.

P2 kolunu yükseltin ve P2 kapağını çekerek açın.

P3 kapağını, "PUSH" (İTİN) yazılı kısmına basarak itin ve P3 kapağını açın.

Eski damga kartuşunu çekerek çıkartın.

Yeni damga kartuşunu takın.

Metal parçalar görünmez olana dek kartuşu iterek yerleştirin.

P3, P2 kapağını ve ADF kapağını kapatın.