| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# LAN-Faks Sonuç Raporu

Bu bölümde LAN-Faks Sonuç Raporu açıklanmaktadır.

“E-posta İletim sonuçları” “Bildir” olarak ayarlandığında, bu makine İnternet Faks iletimine ait yetersiz yapılandırmaların bulunması halinde veya “Göndereni Otomatik Belirle” “KAPALI” olarak belirlendiğinde, E-mail İletim sonuçları veya LAN-Faks sonuç bildirim e-postası gönderilmez, ve İletim sonuçları raporu veya LAN-Faks Sonuç Raporu yazdırılır. “Gönderen Adı” öğesine ait “E-posta İletim Sonuçları” Açık olarak ayarlanmadığında, LAN-Faks Sonuç Raporu yazdırılır.

- LAN-Faks Sonuç Raporunun yazdırılıp yazdırılmayacağı Faks Özellikleri menüsündeki Kullanıcı Parametreleri (Anahtar 20, bit 0) ile yapılandırılabilir. Bkz. "Parametre Ayarları".

- LAN-Fax Driver ile [Gönder] veya [Yolla ve Yazdır] işlemi yapılırken ve E-posta İletim Sonuç Raporu ulaşmadığında İletişim Sonuç Raporu yazdırılır. İletişim Sonuç Raporu hakkında ayrıntılar için bkz. "İletişim Sonuç Raporu (Hafızadan İletim)".

- İletişim Sonuç Raporu (Hafızadan İletim)

- Parametre Ayarları