KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Desteklenen Profiller

Aşağıdaki profiller desteklenir:

- SPP (Seri Port Profili)

- HCRP (Hardcopy Kablo Profili)

- BIP (Temel Görüntüleme Profili)

SPP, HCRP kısıtlamaları

- En fazla iki adet Bluetooth adaptörü ya da Bluetooth-donanımlı bilgisayar aynı anda Bluetooth arayüzü ile bağlanabilir: biri SPP, diğeri HCRP ile.

- Birden fazla Bluetooth adaptörü ya da Bluetooth-donanımlı bilgisayar aynı anda bağlandığında, bağlantıyı ilk yapan cihaz seçilir. Diğer cihazlar arasında bağlantıyı seçerken, ilk kurulan bağlantıyı iptal edin.

- SPP bağlantısı, iki yönlü iletişimleri desteklemez.

- HCRP bağlantısı, iki yönlü iletişimleri destekler.

BIP Kısıtlamaları

- BIP bağlantısı için, PostScript 3 içeren bir modülün makineye takılması gerekir.

- Sadece bir Bluetooth adaptörü ya da Bluetooth-donanımlı bilgisayar BIP ile bağlanabilir.

- BIP kullanılarak sadece JPEG resimler yazdırılabilir.

- BIP için kullanıcı kodları devre dışı bırakılır.

- Yazdırma işlevleri kısıtlanmışsa baskı yapamazsınız.

- Bazı yazıcılar BIP desteklemezler.

Bu kılavuzdaki talimatlar HRCP ile yazdırmaya ilişkindir. SPP veya BIP kullanarak baskı yapmak için, kullanmak istediğiniz Bluetooth adaptörü ile verilen Yardım'a ya da Microsoft Web sitesine bakın.