| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Renk Kaydının Ayarlanması

Makine taşındığında, belli bir süre arka arkaya yazdırma işi yapıldıktan sonra, kayıtta değişim meydana gelebilir. Renk kaydı ayarını yaparak, en uygun baskı sonuçlarını elde edebilirsiniz.

1. [Kullanıcı Araçları / Sayaç] tuşuna basın.

2. [Bakım] tuşuna basın.

3. [Renk Kaydı] tuşuna basın.

4. [OK] tuşuna basın.

   Otomatik renk kaydı işlemi, yaklaşık olarak elli saniye sürer. Tamamlandığında, ekran renk kaydı menüsüne geri döner.

5. Tüm ayarları yaptıktan sonra, [Kullanıcı Araçları / Sayaç] tuşuna basın.

   Başlangıç ekranı gösterilir.