| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# DHCPKullanımı

Yazıcıyı bir DHCP ortamında kullanabilirsiniz. Yazıcı NetBIOS adını da çalışıyorken bir WINS sunucusuna kaydedebilirsiniz.

- Yazıcı NetBIOS adını bir WINS sunucuya kaydeden yazıcıların WINS sunucu için yapılandırılması gerekir.

- Desteklenen DHCP sunucuları, Windows 2000 Server ve Windows Server 2003/2003 R2 ile birlikte gelen Microsoft DHCP Sunucusu ile NetWare ve UNIX ile gelen DHCP sunucusudur.

- WINS suncusunu kullanmazsanız, yazıcının IP adresini DHCP sunucuda saklayın, böylece her zaman aynı IP adresi atanmış olur.

- WINS sunucuyu kullanmak için, kontrol panelini kullanarak WINS sunucu ayarını "active" olarak değiştirin.

- WINS sunucusunu kullanarak, uzak ağ yazıcısı portu yoluyla ana bilgisayar adını yapılandırabilirsiniz.

- DHCP relay-agent desteklenmez. ISDN yoluyla bir ağ üzerinde DHCP relay-agent kullanırsanız, daha fazla telefon ücretine neden olunacaktır. Bunun nedeni bir paket yazıcıdan her transfer edildiğinde bilgisayarınızın ISDN hattına bağlanmasıdır.

- Birden fazla DHCP sunucusu varsa, tüm sunucular için aynı ayarı kullanın. Makine, ilk yanıt veren DHCP sunucusundan gelen verileri kullanarak çalışır.

- DHCP sunucuları bir IPv6 ortamında çalışabilir, ancak IPv6 adreslerini atayacak ya da ana bilgisayar adlarını alacak şekilde yapılandırılamazlar.

İlgili konular

AutoNet Kullanımı