KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Orijinalleri Yerleştirme

Orijinalleri şaryo camına veya isteğe bağlı ADF'ye yerleştirin.

Orijinalleri yerleştirmeyle ilgili daha fazla bilgi için, aşağıdakileri inceleyin:

- Orijinalleri şaryo camına yerleştirme

  Bkz. "Orijinallerin Yerleştirilmesi", Kopya ve Doküman Sunucusu Referansı içerisinde "Şaryo Camının üzerine Orijinallerin Yerleştirilmesi"

- Orijinalleri ADF'ye yerleştirme

  Bkz. "Orijinallerin Yerleştirilmesi", Kopya ve Doküman Sunucusu Referansı içerisinde "Otomatik Doküman Besleyicisi içine Orijinallerin Yerleştirilmesi"

Kopyalama işlevinin [Özel Orijinal] özelliği faks işleviyle kullanılamaz.

Orijinallerinizi kağıt boyutuna göre yerleştirin.

Orijinal boyutu | Şaryo camına yerleştirme | ADF'ye yerleştirme
--- | --- | ---
A4, B4 JIS, A3, 81/2 × 11, 81/2 × 14, 11 × 17 |  |
A4, B4 JIS, A3, 81/2 × 11, 81/2 × 14, 11 × 17 |  |
A5, B5 JIS, 51/2 × 81/2 |  |
A5, B5 JIS, 51/2 × 81/2 |  |

- Şaryo camına A5 boyutunda orijinaller yerleştirirseniz, bu orijinaller algılanamaz. ADF'ye A5 boyutunda orijinaller yerleştirin.

- Orijinalleri taratmak için kullanırken ADF'yi kaldırmayın.

- Zımbalı veya kırışmış orijinaller ADF kullanarak taranamaz. ADF için tavsiye edilmeyen orijinaller hakkında ayrıntılar için bkz. "Orijinaller", Fotokopi/Doküman Sunucusu Referansı.

- Oto. Doküman Besleyici (ADF) kullanarak çoklu orijinal taramak için, orijinalleri yerleştirin.

- Faks gönderirken diğer uçtaki görüntü çıktısı, alıcının makinesinde kullanılan kağıdın boyutuna ve yönüne bağlıdır. Alıcı orijinal ile aynı boyutta ve yönde kağıt kullanmıyorsa faks görüntüsünün boyutu küçülebilir, kenarlardan kesilebilir veya iki ya da daha fazla sayfaya bölünebilir. Önemli bir doküman gönderirken alıcıya makinesindeki kağıdın boyu ve yönü hakkında danışınız.

- Alıcının görüntünün ekstra boş kenar boşluklarını veya kenarlarını bulabilmesi için düzensiz (yani özel) boyuttaki orijinaller normal boyutta orijinal olarak taranır. Özel boyut veya büyük bir orijinalin bir kısmını gönderirken tarama alanını hassas bir şekilde belirleyebilirsiniz. Bir tarama alanı belirlerseniz orijinalin gerçek boyutu ne olursa olsun sadece o alan taranır. Tarama alanı belirleme hakkında ayrıntılar için bkz. "Tarama Boyutu".

- 800 mm'den (32 inç) uzun dokümanlar Hafızadan İletim ile gönderilmelidir (Anında İletim mümkün olmayabilir).

- Orijinal sıkışırsa, [Sil/Durdur] tuşuna basın, sonra dikkatli bir biçimde orijinali çıkartın.

- Orijinalinizi yerleştirmeden önce mürekkebin, yazı silme sıvısının vs. tamamen kuruduğundan emin olun. Hala ıslaksa, şaryo camı lekelenecek ve bu lekeler alınan görüntüde de ortaya çıkacaktır.

- Genellikle A4, 81/2 × 11 orijinalleri yatay yönde yerleştirin (). A4, 81/2 × 11 orijinali düşey yönde () yerleştirirseniz görüntü 90° çevirilerek gönderilecektir. Bkz. "Görüntü Çevirme ile İletim".

- İlk sayfayı şaryo camından, geri kalanları da ADF'den gönderebilirsiniz. ADF'den şaryo camına geçemezsiniz.

- İnternet Faksı işlevini kullanırken orijinaller A4 boyutunda gönderilir. A4'ten büyük orijinaller A4 boyutuna küçültülür. Alıcının makinesi T.37 tam moduyla uyumluysa, orijinaller Adres Defterinde belirtilen boyutta gönderilir. Bkz. "T.37 Tam Mod".

- Bu makine hakkındaki bilgi hedefte yazdırılır. Bu bilgi, şaryo camının veya ADF içine dokümanları yerleştirirken sol tarafınızdaki kağıdın kenarına yazdırılır. Ancak, bilgi de bir A4 81/2 × 11 orijinal () dikey yönde yerleştirildiği takdirde, 90 derece olarak yazdırılır. Faks bilgi hakkındaki detaylar için, bkz. "Faks Bilgisinin Kaydedilmesi". Görüntü döndürmeli iletim hakkındaki detaylar için, bkz "Görüntü Döndürmeli İletim".

- Kabul edilebilir tipte orijinaller için, bkz. "Kabul Edilebilir Orijinal Boyutları", "Kağıt Boyutu ve Taranan Alan" ve "Algılanması Zor Orijinal Boyutları".

- T.37 Tam Mod

- Kabul Edilebilir Orijinal Boyutları

- Kağıt Boyutu ve Taranan Alan

- Algılanması Zor Orijinal Boyutları

- Görüntü Döndürme ile İletim

- Tarama Boyutu

- Faks Bilgisini Kaydetme

İlgili konular

Orijinal Yönün Ayarlanması
İki Taraflı Orijinallerin Taranması
Kabul Edilebilir Orijinal Boyutları
Kağıt Boyutu ve Taranan Alan
Algılanması Zor Orijinal Boyutları
Görüntü Döndürme ile İletim
Damga
Taranan bir Orijinalin İçeriğini Kontrol Etme (İletimden Önce Önizleme)
Boş Kağıdı Tespit Etme