KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Klasör Hedeflerine Gönderme (Klasör Hedefleri)

Hedef listesinden bir Hedef tuşu seçerek klasör hedefi belirleyebilirsiniz.

- Bir klasör hedefine göndermek için, Adres Defterindeki klasöre ilişkin yolu öncelikle kaydetmelisiniz. Bekleyen ekran üzerindeki yola giriş yapamazsınız. Bir klasör hedefine nasıl kayıt yapılacağına dair ayrıntılar için, bkz. “Faks/Tarayıcı İşlevlerine ilişkin Adres ve Kullanıcının Kaydedilmesi", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

İletim türünü klasör olarak değiştirmek için [Klasör] öğesine basın.

Dosya türünü ayarlamak için [Dosya Tipi] öğesine basın.

[TIFF] veya [PDF] seçip [OK] tuşuna basın.

Bir hedef belirlemek için Hedef tuşuna basın.

Sonraki hedefi belirleyin.

Başka bir klasör hedefi eklemek için bir sonraki Hedef tuşuna basın.

Faks/IP-Faks, İnternet Faks, e-posta ve klasör iletim türleri arasında geçiş yapmak için iletim türü sekmesine basın.

[Başlat] tuşuna basın.

- Klasör iletimi, dokümanları hafızaya kaydettikten sonra otomatik olarak iletime başlayan Hafızadan İletim özelliğini kullanarak yapılır. Makine Anında İletim modundayken iletim türünü klasör olarak değiştirirseniz, iletim modu otomatik olarak Hafızadan İletim moduna geçer.

- İletimi iptal etmeyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. "Bir İletimin İptal Edilmesi".

- Faks Özellikleri menüsü, kullanıcının hedef tuşunu kullanarak bir hedef belirlediği her durumda kullanıcıyı [Ekle] tuşuna basmaya mecbur bırakmak üzere makineyi yapılandırmanıza olanak tanıyan bir kullanıcı parametresi ayarı (anahtar 17, bit 2) içerir. Bu özellik, dokümanların yanlış bir hedefe gönderilmesini önler. Bkz. "Parametre Ayarları".

- Bir İletimi İptal Etme

- Parametre Ayarları