KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# SmartDeviceMonitor for Admin

Bu bölüm, SmartDeviceMonitor for Admin'in dosya yolunu ve kullanılabilir işlevleri anlatmaktadır.

SmartDeviceMonitor for Admin, ağ yazıcılarını izlemek için TCP/IP ve IPX/SPX kullanan bir uygulamadır. IP adresi kullanarak birden çok ağ yazıcısını izleyebilir. Ağ yöneticisinin bu uygulamayı kullanmasını tavsiye ederiz.

Dosya yolu

SmartDeviceMonitor for Admin, “Printer Drivers and Utilities” etiketli CD-ROM'da aşağıdaki klasörde saklanmaktadır:

`\NETWORK\DEVMON\ADMIN\DISK1`

İşletim sistemi | Protokol yığını
--- | ---
Windows 2000 | Windows 2000 ile sağlanan TCP/IP Windows 2000 ile sağlanan IPX/SPX Windows 2000 ile sağlanan NetWare Client Windows 2000 veya Windows NT ile sağlanan Novell Client
Windows XP | Windows XP ile sağlanan TCP/IP Windows XP ile sağlanan IPX/SPX Windows XP ile sağlanan NetWare Client Windows XP ile sağlanan Novell Client
Windows Vista | Windows Vista ile sağlanan TCP/IP Windows Vista ile sağlanan Novell Client
Windows Server 2003 | Windows Server 2003 ile sağlanan TCP/IP Windows Server 2003 ile sağlanan IPX/SPX Windows Server 2003 ile sağlanan NetWare Client Windows Server 2003 ile sağlanan Novell Client

Kullanılabilir işlevler

SmartDeviceMonitor for Admin aşağıdakileri kontrol edecek işlevlere sahiptir:

- Kağıt ve toner gibi yazıcı malzemeleri

- Bilgisayardan gerçekleştirilen yazdırma işlerinin sonuçları

- Ayrıntılı bilgi için, bkz. "SmartDeviceMonitor for Admin'i Kullanma", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi ve SmartDeviceMonitor for Admin Yardım.