| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# SUB Kodu İletimi

SUB Kod İletimi'ni gerçekleştirmek için bu işlevi etkinleştirin.

- Bu işlev İnternet Faksı, e-posta iletimi ve klasör iletimi ile birlikte kullanılamaz.

- SUB Kodu İletimini yapabilmek için SUB Kodu önceden [Gelş. Öz.] öğesinde, Adres Defterinde veya Keystroke Programlarında ayarlanmalıdır. "SUB Kodu İletimi" açık olarak ayarlansa bile SUB Kodu belirlenen hedefe eklenmezse iletim standart faks modundadır.

- Adres Defterinden kayıtlı SUB Kodu olan bir hedef seçtiğinizde "SUB Kodu İletimi" kapalı olarak ayarlanmışsa SUB Kodu eklenmez ve iletim, standart faks modundadır.

1. Orijinali yerleştirip ihtiyaç duyduğunuz tarama ayarlarını seçin.

2. [İletim Modu] öğesine basın.

3. [Seçenek Ayarı] öğesini seçin.

4. Vurgulamak için [SUB Kodu İletimi] öğesine basın.

   SUB Kodu İletimini iptal etmek için tekrar [SUB Kodu İletimi] öğesine basın.

5. [OK] tuşuna iki kez basın.

6. Hedefi belirleyip [Başlat] tuşuna basın.

- SUB Kodlarının belirlenmesi hakkında ayrıntılar için aşağıdakilere bakınız:

  - "Gelş. Öz." öğesinde SUB Kodlarını belirlemek için bkz. "İletim için SUB Kodlarının Ayarlanması".

  - SUB Kodlarını Adres Defterine kayıt için, bkz. "Faks/Tarayıcı İşlevlerine ilişkin Adres ve Kullanıcının Kaydedilmesi", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

  - SUB Kodlarını Keystroke Programlarına kayıt için bkz. "Keystroke Programlarının Kaydedilmesi ve Değiştirilmesi".

- Bu işlev için Hızlı İşlem tuşlarından birini işlemlere programlayabilirsiniz. Hızlı İşlem tuşunun kullanılması 2, 3 ve 5. adımları atlamanıza olanak tanır. Hızlı İşlem Tuşu hakkında ayrıntılar için bkz. "Genel Ayarlar".

- İletim için SUB Kodlarının Ayarlanması

- Genel Ayarlar

- Keystroke Programlarının Kaydedilmesi ve Değiştirilmesi