KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Paralel Bağlantı ile Yazdırmak

Bu bölüm, paralel port kullanırken PCL veya RPCS yazıcı sürücüsünün nasıl kurulacağını açıklamaktadır.

Paralel arayüz ile bağlı bir yazıcıyı kullanmak için, yazıcı sürücüsünü kurarken [LPT1] öğesini tıklatın.

- Windows 2000/XP/Vista ve Windows Server 2003/2003 R2 altında bu yazıcı sürücüsünü kurmak için, Yazıcıları Yönetme iznine sahip bir hesabınız olmalıdır. Yönetici veya Yetkili Kullanıcılar grubu üyesi olarak oturum açın.

- Windows 2000 kullanıyorsanız, yazıcı sürücüsünü bu yazıcı ile birlikte verilen CD-ROM'dan kurabilir veya tedarikçinin Web sitesinden indirebilirsiniz.

- İşletim sisteminiz Windows XP Pro x64, Windows Server 2003/2003 R2 x64 ise, yazıcı sürücüsünü üreticinin web sitesinden indirmeniz gerekir. Bu yazıcıyı ve kullandığınız işletim sistemini seçin ve ardından sürücüyü indirin.

PCL veya RPCS yazıcı sürücüsünün kurulması:

Şu anda çalışan tüm uygulamalardan çıkın.

CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

Kurulum başlar.

Bir arayüz dili seçin ve ardından [OK] tuşuna tıklayın.

Varsayılan arayüz dili İngilizce'dir.

[PCL/RPCS Yazıcısı Sürücüleri] öğesine tıklayın.

Yazılım lisans sözleşmesi [Lisans Sözleşmesi] iletişim kutusunda görünür.

Anlaşmayı okuduktan sonra, [Anlaşmayı kabul ediyorum.]'u tıklayın ve [Sonra >] öğesine tıklayın.

Kullanmak istediğiniz yazıcı sürücüsünü [Program Seçiniz] iletişim kutusunda seçin.

Birkaç yazıcı sürücüsünü seçebilirsiniz.

[Sonra >] öğesine tıklayın.

Kullanmak istediğiniz yazıcı modelini seçmek için [Yazıcı Adı] onay kutusunu seçin.

Yazıcı adı ['Yazıcı Adı' için ayarları değiştir] kutusunda değiştirilebilir.

Yazıcı ayarlarını görüntülemek için yazıcı adını çift tıklatın.

[Yorum], [Sürücü], ve [Port] içinde gösterilen ayrıntılar işletim sistemi, yazıcı modeli ve porta bağlı olarak değişmektedir.

[LPT1:]'nin [Port]'ta gösterildiğini kontrol edin.

Yazıcıyı varsayılan olarak yapılandırmak için [Varsayılan Yazıcı] onay kutusunu seçin.

[Sonlandır] öğesine tıklayın.

Yazıcı sürücüsü kurulumu başlar.

Kurulum tamamlandıktan sonra, bilgisayarın şimdi veya daha sonra yeniden başlatılması seçeneklerinden birini seçin ve ardından [Bitir] öğesine tıklayın.

Kurulumu tamamlamak için bilgisayarı yeniden başlatın.

- Bir kullanıcı kodu, yazıcı sürücüsünün kurulumundan sonra ayarlanabilir. Kullanıcı kodu ile ilgili bilgi için, bkz. yazıcı sürücüsü Yardımı.

- Seçili yazılımın kurulumunu durdurmak için, kurulum tamamlanmadan önce [İptal] öğesine tıklayın.

- Auto Run işlevi belirli işletim sistemi ayarlarıyla çalışmayabilir. Bu durumda, CD-ROM kök dizinindeki "Setup.exe" dosyasını çalıştırın.

- Yazıcı sürücüsünün yeni bir sürümü önceden kuruluysa bir mesaj görünür. Bu durumda, Auto Run kullanarak yazıcı sürücüsünü kuramazsınız. Yazıcı sürücüsünü yine de kurmak istiyorsanız, [Yazıcı Ekle] seçeneğini kullanın. Bkz., Sorun Giderme.