| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# [Sistem Ayarları] üzerinde ağ ayarlarını yapılandırma

Ortamınıza ve makineyi nasıl kullanacağınıza göre, [Sistem Ayarları] içindeki ağ ayarlarını yapılandırın.

Aşağıdaki prosedür, bu makinenin Ethernet kablosu kullanılarak bir IPv4 ağına bağlanmasını açıklamaktadır.

İşletim ortamınıza bağlı olarak yapılandıracağınız ayarların değişebileceğini dikakte alın. Ağ ayarları ve yapılanmadırma prosedürlerine ilişkin ayrıntılar için, bkz. Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

1. [Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın ve ardından [Sistem Ayarları] tuşuna basın.

   Sistem Ayarları ekranı görüntülenir.

2. [Arayüz Ayarları] sekmesine basın.

3. Makinenin IPv4 adresini belirlemek için, [Makine IPv4 Adresi] seçeneğine basın.

   Bu makinenin statik IPv4 adresini belirlemek için, Belirle tuşuna basın ve IPv4 adresini ve alt ağ maskesini girin.

   DHCP sunucusundan otomatik olarak IPv4 adresi almak için, [Otomatik Al(DHCP)] tuşuna basın.

4. [IPv4 Ağ Geçit Adresi] işlevine basın ve ardından IPv4 ağ geçidi adresini girin.

5. [Etkin Protokol] işlevine basın ve ardından, [IPv4] işlevini aktif hale getirin.

6. [Dosya Aktarımı] sekmesine basın.

7. [Dağıtım Seçeneği] işlevine basın ve ardından [Açık] tuşuna basın.

- Eğer genişletilmiş bir kablosuz LAN paneli (tercihe bağlı) kuruluysa, [Arayüz Ayarları]sekmesinde [LAN Türü] tuşuna basın ve ardından, [Ethernet] tuşuna basarak ağ ayarlarını yapılandırın.