KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Kaset Kağıt Ayarları

Bu bölüm, Sistem Ayarları altındaki Kaset Kağıt Ayarları menüsündeki kullanıcı araçlarını açıklar.

- Belirlenen kağıt boyutu kağıt kasetine yüklenen kağıdın gerçek boyutundan farklıysa, doğru kağıt boyutu saptanmadığı için kağıt sıkışması meydana gelebilir.

Kağıt Kaset Önceliği: Fotokopi (fotokopi/doküman sunucusu)

Çıkış için kağıt tedarik etmek üzere kasedi belirleyin.

Varsayılan ayar [Kaset 1]'dir.

LCT takılı olduğunda, [LCT] görüntülenir.

Kağıt Kaset Önceliği: Faks (faks)

Çıkış için kağıt tedarik etmek üzere kasedi belirleyin.

Varsayılan ayar [Kaset 1]'dir.

LCT takılı olduğunda, [LCT] görüntülenir.

Kağıt Kaset Önceliği: Yazıcı (yazıcı)

Çıkış için kağıt tedarik etmek üzere kasedi belirleyin.

Varsayılan ayar [Kaset 1]'dir.

LCT takılı olduğunda, [LCT] görüntülenir.

LCT takılı olduğunda, varsayılan kaset LCT olarak belirlenir.

Yazıcı Bypass Kağıt Boyutu

Bilgisayardan verileri yazdırırken bypass tepsisindeki kağıt boyutunu belirleyin.

Bypass tepsisi için ayarlayabileceğiniz kağıt boyutları şunlardır:

- [Otomatik Algıla], A3, A4, A4, A5, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B5 JIS, B6 JIS, C5 Env, C6 Env, DL Env, 12 × 18, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/2 × 11, 81/4 × 13, 8 × 13, 71/4 × 101/2, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, [Özel Boyut]

Dikey olarak 90,0-305,0 mm (3,55 -12,00 inç) arasında ve yatay olarak 148,0-600,0 mm (5,83 -23,62 inç) arasında özel bir boyut belirleyebilirsiniz.

Dikey olarak 90,0 - 305.0 mm (3,55 - 12,00 inç) arasında ve yatay olarak 148,0 -1260,0 mm (5,83 - 49,60 inç) arasında özel bir boyut belirleyebilirsiniz. Özel kağıt boyutlarının belirlenmesi hakkındaki ayrıntılar için satış ya da servis temsilcinizle temasa geçin.

Kaset Kağıt Boyutu: Kaset 1

Bilgisayardan verileri yazdırırken bypass tepsisindeki kağıt boyutunu belirleyin.

Bypass tepsisi için ayarlayabileceğiniz kağıt boyutları şunlardır:

- A4

Kaset 1 için kağıt kılavuzu sabittir. Kağıt boyutunu değiştirmeniz gerekirse, servis temsilcinizle temasa geçin.

Kaset Kağıt Boyutu: Kaset 2

Kağıt kasetine yüklenen kağıdın boyutunu seçin.

Kaset 2 için ayarlayabileceğiniz kağıt boyutları şunlardır:

- [Otomatik Algıla], A3, A4, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, B5 JIS, 11 × 17, 11 × 15, 10 × 14, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 71/4 × 101/2, 8K, 16K, 16K

Varsayılan ayar [Otomatik Algıla]'dır.

Dikey olarak 182,0 - 297,0 mm (7,17 - 11,69 inç) arasında ve yatay olarak 148,0 - 432,0 mm (5,83 - 17,00 inç) arasında özel bir boyut belirleyebilirsiniz. Kağıt boyutuna gerek duyarsanız, servis temsilcinizle temasa geçin.

Kaset Kağıt Boyutu: Kaset 3 - 4 (alt kağıt kasetleri takılı olduğunda)

Kağıt kaseti 3 - 4'e yüklenmiş kağıdın boyutunu seçin (alt kağıt kasetleri takıldığında).

Kaset 3 ve 4 için ayarlayabileceğiniz kağıt boyutları şunlardır (alt kağıt kasetleri takıldığında):

- [Otomatik Algıla], A3, A4, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, B5 JIS, 11 × 17, 11 × 15, 10 × 14, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 71/4 × 101/2, 8K, 16K, 16K

Varsayılan ayar [Otomatik Algıla]'dır.

Dikey olarak 182,0 - 297,0 mm (7,17 - 11,69 inç) arasında ve yatay olarak 148,0 - 432,0 mm (5,83 - 17,00 inç) arasında özel bir boyut belirleyebilirsiniz. Kağıt boyutuna gerek duyarsanız, servis temsilcinizle temasa geçin.

Kaset Kağıt Boyutu: Kaset 3 (LCT takılı olduğunda)

Kaset 3'e yüklü kağıdın boyutunu seçin (LCT takılı olduğunda).

Kaset 3 için belirleyebileceğiniz kağıt boyutu (LCT takılı olduğunda) aşağıdaki gibidir:

- A4

Kaset 3 için (LCT takılı olduğunda) kağıt kılavuzu sabittir. Kağıt boyutunu değiştirmek isterseniz, servis temsilcinizle temasa geçin.

Kaset Kağıt Boyutu: LCT

LCT'ye yüklü kağıt boyutunu seçin.

Bu menü ancak isteğe bağlı LCT kurulu olduğunda görünür.

LCT için belirleyebileceğiniz kağıt boyutu aşağıdaki gibidir:

- A4

LCT kağıt kılavuzu sabittir. Kağıt boyutunu değiştirmek isterseniz, servis temsilcinizle temasa geçin.

Kağıt Tipi: Bypass Tepsisi

Bypass tepsisinde hangi tür kağıdın yüklendiğini görebilmeniz için ekranı ayarlar.

Bypass tepsisi için ayarlayabileceğiniz kağıt türleri şunlardır:

- [Görüntü Yok], [Geri Dön. Kğt.], [Renkli Kağıt], [Antet], [Etiket Kağıdı], [Önc.Yazdrlmş.Kğt.], [Bond Kağıt], [Karton], [OHP (Asetat)], [Özel Kağıt 1], [Özel Kağıt 2], [Özel Kağıt 3], [Zarf], [Kaplı Kağıt], [Kaplı Kğt.: Parlak]

Bypass tepsisi için ayarlayabileceğiniz kağıt kalınlıkları şunlardır:

- [İnce Kağıt] (52,0 - 59,0 g/m2)

- [Düz Kağıt] (60,0 - 90,0 g/m2)

- [Orta Kalın] (91,0 - 105,0 g/m2)

- [Kalın Kağıt 1] (106,0 - 169,0 g/m2)

- [Kalın Kağıt 2] (170,0 - 220,0 g/m2)

- [Kalın Kağıt 3] (221,0 - 256,0 g/m2)

`“Kağıt Tipi”` için varsayılan ayar [Görüntü Yok]'tur.

`“Kağıt Kalınlığı”` için varsayılan ayar [Düz Kağıt]'tır.

Olası kağıt boyutları ve kalınlıkları arasındaki ilişki hakkında ayrıntılar için bkz., Makine Hakkında.

Tavsiye edilen kalın kağıt kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Makine Hakkında.

Kağıt Tipi: Kaset 1

Kağıt kaseti 1'e ne tip kağıdın yüklendiğini görebilmeniz için ekranı ayarlar.

Yazdırma işlevi, kağıt kasedini otomatik olarak seçmek için bu bilgiyi kullanır.

Kağıt kaseti 1 için ayarlanabilecek kağıt tipleri aşağıdaki gibidir:

- [Görüntü Yok], [Geri Dön. Kğt.], [Renkli Kağıt], [Antet], [Önc.Yzdrlmş.Kğt.], [Bond Kağıt], [Karton], [Özel Kağıt 1], [Özel Kağıt 2], [Özel Kağıt 3], [Kaplı Kğt.: Parlak]

Kağıt kaseti 1 için ayarlanabilecek kağıt kalınlıkları aşağıdaki gibidir:

- [Düz Kağıt] (60,0 - 90,0 g/m2)

- [Orta Kalın] (91,0 - 105,0 g/m2)

- [Kalın Kağıt 1] (106,0 - 169,0 g/m2)

- [Kalın Kağıt 2] (170,0 - 220,0 g/m2)

- [Kalın Kağıt 3] (221,0 - 256,0 g/m2)

`“Kağıt Tipi”` için varsayılan ayar [Görüntü Yok]'tur.

`“Kağıt Kalınlığı”` için varsayılan ayar [Düz Kağıt]'tır.

`“ Dublekste Uygula”` için varsayılan ayar [Evet]'tir.

`“Oto. Kağıt Seçimini Uygula”` için varsayılan ayar [Evet]'tir.

`“Oto. Kağıt Seçimini Uygula”` öğesinde [Hayır] seçili ise kağıt kasetinin yanında bir anahtar işareti görüntülenir.

[Görüntü Yok] ve [Geri Dön. Kğt.] seçiliyse, fotokopi işlevi için sadece `“Oto. Kağıt Seçimini Uygula”` seçilebilir. [Hayır] seçiliyse kaset için `“Oto. Kağıt Seçimini Uygula”` geçerli değildir.

Olası kağıt boyutları ve kalınlıkları arasındaki ilişki hakkında ayrıntılar için bkz., Makine Hakkında.

Tavsiye edilen kalın kağıt kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Makine Hakkında.

Kağıt Tipi: Kaset 2

Kağıt kaseti 2'ye ne tip kağıdın yüklendiğini görebilmeniz için ekranı ayarlar.

Yazdırma işlevi, kağıt kasedini otomatik olarak seçmek için bu bilgiyi kullanır.

Kağıt kaseti 2 için ayarlayabileceğiniz kağıt tipleri şunlardır:

- [Görüntü Yok], [Geri Dön. Kğt.], [Renkli Kağıt], [Antet], [Önc.Yzdrlmş.Kğt.], [Bond Kağıt], [Karton], [Özel Kağıt 1], [Özel Kağıt 2], [Özel Kağıt 3], [Zarf], [Kaplı Kağıt], [Kaplı Kağıt: Parlak]

Kağıt kaseti 2 için ayarlayabileceğiniz kağıt kalınlıkları şunlardır:

- [Düz Kağıt] (60,0 - 90,0 g/m2)

- [Orta Kalın] (91,0 - 105,0 g/m2)

- [Kalın Kağıt 1] (106,0 - 169,0 g/m2)

- [Kalın Kağıt 2] (170,0 - 220,0 g/m2)

- [Kalın Kağıt 3] (221,0 - 256,0 g/m2)

`“Kağıt Tipi”` için varsayılan ayar [Görüntü Yok]'tur.

`“Kağıt Kalınlığı”` için varsayılan ayar [Düz Kağıt]'tır.

`“Dublekste Uygula”` için varsayılan ayar [Evet]'tir.

`“Oto. Kağıt Seçimini Uygula”` için varsayılan ayar [Evet]'tir.

`“Oto. Kağıt Seçimini Uygula”` öğesinde [Hayır] seçili ise kağıt kasetinin yanında bir anahtar işareti görüntülenir.

[Görüntü Yok] ve [Geri Dön. Kğt.] seçiliyse, fotokopi işlevi için sadece `“Oto. Kağıt Seçimini Uygula”` seçilebilir. [Hayır] seçiliyse kaset için `“Oto. Kağıt Seçimini Uygula”` geçerli değildir.

Olası kağıt boyutları ve kalınlıkları arasındaki ilişki hakkında ayrıntılar için bkz., Makine Hakkında.

Tavsiye edilen kalın kağıt kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Makine Hakkında.

Kağıt Tipi: Kaset 3 - 4 (alt kağıt kasetleri takılı olduğunda.)

Kağıt kaseti 3 - 4 içerisinde (alt kağıt kasetleri takılı olduğunda) ne tip kağıt yüklendiğini görebilmeniz için ekranı ayarlar.

Yazdırma işlevi, kağıt kasedini otomatik olarak seçmek için bu bilgiyi kullanır.

Kaset 3 ve 4 (alt kağıt kasetleri takılı olduğunda) için ayarlayabileceğiniz kağıt tipleri aşağıdaki gibidir:

- [Görüntü Yok], [Geri Dön. Kğt.], [Renkli Kağıt], [Antet], [Önc.Yzdrlmş.Kğt.], [Bond Kağıt], [Karton], [Özel Kağıt 1], [Özel Kağıt 2], [Özel Kağıt 3], [Kaplı Kağıt], [Kaplı Kğt.: Parlak]

Kaset 3 ve 4 (alt kağıt kasetleri takılı olduğunda) için ayarlayabileceğiniz kâğıt kalınlıkları aşağıdaki gibidir:

- [Düz Kağıt] (60,0 - 90,0 g/m2)

- [Orta Kalın] (91,0 - 105,0 g/m2)

- [Kalın Kağıt 1] (106,0 - 169,0 g/m2)

- [Kalın Kağıt 2] (170,0 - 220,0 g/m2)

- [Kalın Kağıt 3] (221,0 - 256,0 g/m2)

`“Kağıt Tipi”` için varsayılan ayar [Görüntü Yok]'tur.

`“Kağıt Kalınlığı”` için varsayılan ayar [Düz Kağıt]'tır.

`“Dublekste Uygula”` için varsayılan ayar [Evet]'tir.

`“Oto. Kağıt Seçimini Uygula”` için varsayılan ayar [Evet]'tir.

`“Oto. Kağıt Seçimini Uygula”` öğesinde [Hayır] seçili ise kağıt kasetinin yanında bir anahtar işareti görüntülenir.

[Görüntü Yok] ve [Geri Dön. Kğt.] seçiliyse, fotokopi işlevi için sadece `“Oto. Kağıt Seçimini Uygula”` seçilebilir. [Hayır] seçiliyse kaset için `“Oto. Kağıt Seçimini Uygula”` geçerli değildir.

Olası kağıt boyutları ve kalınlıkları arasındaki ilişki hakkında ayrıntılar için bkz., Makine Hakkında.

Tavsiye edilen kalın kağıt kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Makine Hakkında.

Kağıt Tipi: Kaset 3 (LCT takılı olduğunda)

Kağıt kaseti 3'e (LCT takılı olduğunda) ne tip kağıt yüklendiğini görebilmeniz için ekranı ayarlar.

Yazdırma işlevi, kağıt kasedini otomatik olarak seçmek için bu bilgiyi kullanır.

Kağıt kaseti 3 (LCT takılı olduğunda) için ayarlayabileceğiniz kağıt tipleri aşağıdaki gibidir:

- [Görüntü Yok], [Geri Dön. Kğt.], [Renkli Kağıt], [Antet], [Önc.Yzdrlmş.Kğt.], [Bond Kağıt], [Karton], [Özel Kağıt 1], [Özel Kağıt 2], [Özel Kağıt 3], [Kaplı Kağıt], [Kaplı Kğt.: Parlak]

Kağıt kaseti 3 (LCT) için ayarlayabileceğiniz kağıt kalınlıkları aşağıdaki gibidir:

- [Düz Kağıt] (60,0 - 90,0 g/m2)

- [Orta Kalın] (91,0 - 105,0 g/m2)

- [Kalın Kağıt 1] (106,0 - 169,0 g/m2)

- [Kalın Kağıt 2] (170,0 - 220,0 g/m2)

- [Kalın Kağıt 3] (221,0 - 256,0 g/m2)

`“Kağıt Tipi”` için varsayılan ayar [Görüntü Yok]'tur.

`“Kağıt Kalınlığı”` için varsayılan ayar [Düz Kağıt]'tır.

`“Dublekste Uygula”` için varsayılan ayar [Evet]'tir.

`“Oto. Kağıt Seçimini Uygula”` için varsayılan ayar [Hayır]'dır.

`“Oto. Kağıt Seçimini Uygula”` öğesinde [Hayır] seçili ise kağıt kasetinin yanında bir anahtar işareti görüntülenir.

[Görüntü Yok] ve [Geri Dön. Kğt.] seçiliyse, fotokopi işlevi için sadece `“Oto. Kağıt Seçimini Uygula”` seçilebilir. [Hayır] seçiliyse kaset için `“Oto. Kağıt Seçimini Uygula”` geçerli değildir.

Olası kağıt boyutları ve kalınlıkları arasındaki ilişki hakkında ayrıntılar için bkz., Makine Hakkında.

Tavsiye edilen kalın kağıt kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Makine Hakkında.

Kağıt Tipi: LCT

LCT'ye hangi tür kağıdın yüklendiğini görebilmeniz için ekranı ayarlar.

Bu menü ancak isteğe bağlı LCT kurulu olduğunda görünür.

Yazdırma işlevi, kağıt kasedini otomatik olarak seçmek için bu bilgiyi kullanır.

LCT için ayarlayabileceğiniz kağıt tipleri aşağıdaki gibidir:

- [Görüntü Yok], [Geri Dön. Kğt.], [Renkli Kağıt], [Antet], [Önc.Yzdrlmş.Kğt.], [Bond Kağıt], [Karton], [Özel Kağıt 1], [Özel Kağıt 2], [Özel Kağıt 3], [Kaplı Kağıt], [Kaplı Kğt.: Parlak]

LCT için ayarlayabileceğiniz kağıt kalınlıkları aşağıdaki gibidir:

- [Düz Kağıt] (60,0 - 90,0 g/m2)

- [Orta Kalın] (91,0 - 105,0 g/m2)

- [Kalın Kağıt 1] (106,0 - 169,0 g/m2)

- [Kalın Kağıt 2] (170,0 - 220,0 g/m2)

- [Kalın Kağıt 3] (221,0 - 256,0 g/m2)

`“Kağıt Tipi”` için varsayılan ayar [Görüntü Yok]'tur.

`“Kağıt Kalınlığı”` için varsayılan ayar [Düz Kağıt]'tır.

`“Dublekste Uygula”` için varsayılan ayar [Evet]'tir.

`“Oto. Kağıt Seçimini Uygula”` için varsayılan ayar [Hayır]'dır.

`“Oto. Kağıt Seçimini Uygula”` öğesinde [Hayır] seçili ise kağıt kasetinin yanında bir anahtar işareti görüntülenir.

[Görüntü Yok] ve [Geri Dön. Kğt.] seçiliyse, fotokopi işlevi için sadece `“Oto. Kağıt Seçimini Uygula”` seçilebilir. [Hayır] seçiliyse kaset için `“Oto. Kağıt Seçimini Uygula”` geçerli değildir.

Olası kağıt boyutları ve kalınlıkları arasındaki ilişki hakkında ayrıntılar için bkz., Makine Hakkında.

Tavsiye edilen kalın kağıt kullanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Makine Hakkında.

Kapak Sayfası Kaseti

Ön kapak sayfalarını ayarlamak için kullanılan kâğıt kasedini belirtebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Kâğıt kasedini seçtikten sonra görüntüleme süresini ve kopyalama yöntemini de belirleyebilirsiniz.

Varsayılan ayar [Kapalı]'dır.

[Seçilen Modda] ayarlanmışsa ön kapak sayfasına ait ayarlar ancak kapak işlevi veya ara sayfa işlevi seçili olduğunda görünür.

[Tam Zamanlı] seçili olduğunda ön kapak sayfası kaseti her zaman görüntülenir.

Ara Sayfa Kaseti

Ara sayfaları ayarlayan kâğıt kasetini belirtmenize ve görüntülemenize olanak sağlar.

Aynı zamanda görüntüleme süresini ve iki taraflı kopyalama için kopyalama metodunu da belirtebilirsiniz.

Varsayılan ayar [Kapalı]'dır.

[Seçilen Modda] ayarlanmışsa ara sayfa kaseti ayarları sadece kapak işlevi veya ara sayfa işlevi seçili olduğunda görünür.

[Tam Zamanlı] seçili olduğunda ara sayfa kaseti her zaman görüntülenir.

- Bu makine için ayarlayabileceğiniz kağıt tipleri [Düz Kağıt 1] ve [Düz Kağıt 2]'dir. Varsayılan ayar [Düz Kağıt 2]'dir. Kağıt tipini ayarlama hakkında ayrıntılar için, bkz. Makine Hakkında.

- Kullanıcı Araçlarına Erişim