| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Uzak Yazıcı Olarak Kurulum (NetWare 3.x)

Makineyi Netware 3.x altında bir uzak yazıcı olarak kullanmak üzere aşağıdaki prosedürü takip edin.

PCONSOLE kullanarak kurulum

1. Komut istemine "PCONSOLE" yazın.

   `F:> PCONSOLE`

2. Bir yazdırma kuyruğu oluşturun.

   Mevcut yazdırma kuyruğunu kullanırken, bir yazıcı oluşturmak için kullanılan prosedüre gidin.

3. [Kullanılabilir Seçenekler] menüsünden, [Yazdırma Kuyruğu Bilgisi]'ni seçin, ardından [Giriş] tuşuna basın.

4. [Ekle] tuşuna basın, ardından bir yazdırma kuyruğu adı girin.

5. [Kullanılabilir Seçenekler] menüsüne geri dönmek için [Esc] tuşuna basın.

6. Ağ bağlantısını bir yazıcıya kurun.

7. [Kullanılabilir Seçenekler] menüsünden, [Yazdırma Sunucusu Bilgisi]'ne tıklayın, ardından [Giriş] tuşuna basın.

8. Yeni bir yazdırma sunucusu oluşturmak üzere, [Ekle] tuşuna basın, ardından bir yazdırma sunucusu adı girin.

   Tanımlanmış mevcut bir yazdırma sunucusu için, [Yazdırma Sunucusu] listesinden bir yazdırma sunucusu seçin.

   SmartDeviceMonitor for Admin kullanılarak belirtilenle aynı yazıcı adını kullanın.

9. [Yazdırma Sunucusu Bilgisi] menüsünden, [Yazdırma Sunucusu Konfigürasyonu]'nu seçin.

10. [Yazdırma Sunucusu Konfigürasyonu] menüsünden, [Yazdırma Konfigürasyonu]'nu seçin.

11. [Kurulmamış] olarak belirtilen yazıcıyı seçin.

    SmartDeviceMonitor for Admin kullanılarak uzak yazıcı numarası olarak belirtilenle aynı yazıcı numarasını kullanın.

12. Yazıcı adını değiştirmek için, yeni bir ad girin.

    Yazıcıya "printer x" adı atanır. "x" seçili yazıcının numarasını simgeler.

13. Tip olarak, [Uzak Paralel, LPT1] tipini seçin.

    IRQ, Tampon bellek boyutu, Başlangıç formu, ve Kuyruk servisi modu otomatik olarak yapılandırılır.

14. [Esc] tuşuna basın, ardından onay mesajında [Evet]'e tıklayın.

15. [Yazdırma Sunucusu Konfigürasyon Menüsü]'ne dönmek için [Esc] tuşuna basın.

16. Oluşturulan yazıcıya yazdırma kuyrukları atayın.

17. [Yazdırma Sunucusu Konfigürasyonu Menüsü]'nden, [Yazıcının Yararlandığı Kuyruklar] öğesini seçin.

18. Oluşturulan yazıcıyı seçin.

19. Yazıcı tarafından yararlanılan bir kuyruk seçmek üzere [Ekle] tuşuna basın.

    Birkaç tane kuyruk seçebilirsiniz.

20. Diğer gerekli ayarları yapmak üzere ekrandaki talimatları takip edin.

    Bu adımları takip ederek, kuyrukların atanıp atanmadığını kontrol edin.

21. "Çıkış?" ifadesi belirene kadar [Esc] tuşuna basın, ardından PCONSOLE'dan çıkmak üzere [Evet] öğesini seçin.

22. NetWare sunucusu konsolundan aşağıdakileri girerek yazdırma sunucusunu başlatın.

    Yazdırma sunucusu çalışıyorsa, sunucudan çıkın ve yeniden başlatın.

    Çıkmak için

    `CAREE: unload pserver`

    Başlatmak için

    `CAREE: load pserver [print server name]`

    Yazıcı yapılandırıldığı şekilde çalışıyorsa, "İş için bekliyor" mesajı görüntülenir.

Web Image Monitor kullanarak kurulum

1. Web Image Monitor'ü başlatın.

2. [Oturum Aç]'a tıklayın.

   Oturum açma kullanıcı adı ve şifresini girmeniz için bir iletişim kutusu açılır.

3. Oturum açma kullanıcı adını ve şifreyi girin ve ardından [Oturum Aç]'a tıklayın.

   Oturum açma kullanıcı adı ve şifresine ilişkin ayrıntılı bilgi için, ağ yöneticinize başvurun.

4. Sol taraftaki [Konfigürasyon]'a tıklayın, ardından [NetWare Yazdırma Ayarları]'na tıklayın.

5. Ayarları onaylayın, ardından [Aygıt Adı]'na tıklayın.

   Konfigürasyon artık tamamlanmıştır. Web Image Monitor'ü yeniden başlatmadan önce birkaç dakika bekleyin.

6. [Oturumu Kapat]'a tıklayın.

7. Web Image Monitor uygulamasından çıkın.

- Konfigürasyonunu yapmak istediğiniz yazıcıyı tanımlayamıyorsanız, yazıcı adını yazıcıdan yazdırılan konfigürasyon sayfasındakiyle karşılaştırarak kontrol edin.

- Listede hiç yazıcı ismi görünmüyorsa, bilgisayar ve yazıcı için çerçeve tiplerini eşleştirin. Bilgisayarın çerçeve tipini değiştirmek üzere Windows [Ağ] iletişim kutusuna tıklayın.

- Web Image Monitor hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Web Image Monitor'ün Kullanımı".

- Oturum açma kullanıcı adları ve şifreleri hakkında ayrıntılı bilgi için yönetici kılavuzu olan Güvenlik Referansı'na bakın.

- Web Image Monitor'ü Kullanma