KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# IP-Faks işlevleri

IP Faks işlevi, doğrudan bir TCP/IP ağı üzerinden iki faks makinesi arasında doküman gönderir veya alır.

Bu işlev aşağıdaki avantajlara sahiptir ve aynı LAN içerisinde iletişim için uygundur:

- İletişim masraflarını azaltma

- IP-Faksları arasında standart fakstan daha yüksek hızla iletişim kurma

IP-Faks ağ protokolü olarak SIP ve H.323 kullanır.

Gönderim için faks numarası yerine bir IP adresi ya da ana makine adı belirtiniz. Gatekeeper kullanılırken, başka bir telefon numarası belirtin. H.323 Ayarları, SIP Ayarları veya Başlangıç Ayarlarında Programla / Değiştir / Ağ Geçidi Sil öğesine uygun olarak, gatekeeper veya SIP sunucusunun (proxy sunucu, kayıt sunucusu, yönlendirme sunucusu) adreslerini belirtin.

Bir SIP sunucusu kullanırken, SIP kullanıcı adı belirterek gönderebilirsiniz.

Ağ geçidi yoluyla (T.38 uyumlu) açık anahtarlı telefon ağına (PSTN) bağlanan bir G3 faksına da iletim yapabilirsiniz.

Standart fakslar gibi aynı şekilde IP-Faksları da alabilirsiniz. Alım hakkında ayrıntılar için bkz. "Alım Türleri".

- IP-Faks işlevlerini kullanmak için, makine bir LAN'a bağlanmalı ve IP-Faks ayarları, Faks Özellikleri menüsündeki Başlangıç Ayarları bölümüne göre doğru şekilde belirlenmelidir. Bu ayarlar hakkında ayrıntılar için bkz. "Başlangıç Ayarları".

- Bu işlevi kullanmadan önce, Sistem Ayarları menüsünden ağı yapılandırın. Gerekli ayarlar hakkında ayrıntılar için bkz. "Makineyi Bağlama", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Bu makine tarafından desteklenen IP-Faks, ITU-T Tavsiyeli T.38 ile uyumludur.

- SIP, bir IPv6 ağı üzerinden belgeleri aktarıp almanıza olanak tanır.

- H.323 Ayarları, SIP Ayarları veya Ağ Geçidi Programla / Değiştir / Sil hakkında ayrıntılar için, bkz. "Başlangıç Ayarları".

- Bu işlev hem IPv4 hem de IPv6 adreslerini desteklemektedir.

- IP-Faks yoluyla Gönderme (IP-Faks hedefleri)

- Alım Türleri

- Başlangıç Ayarları

İlgili konular

Terminoloji
IP-Faks kullanımıyla ilgili notlar
IP-Faks İletimiyle Kullanılamayan İşlevler