| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Anında İletim

Anında İletim, standart faks iletimi ve IP-Faks iletimiyle kullanılabilir.

- İnternet Faks, e-posta iletimi ve klasör iletimi, dokümanları hafızaya kaydettikten sonra otomatik olarak iletimi başlatan Hafızadan İletim işlevini kullanarak yapılır. Makine, Anında İletim modundayken iletim türünü bu seçeneklere değiştirirseniz, iletim modu otomatik olarak Hafızadan İletim moduna geçer.

- Anında İletim için grup kullanılamaz. Aynı dokümanı çok sayıda hedefe (yayın) gönderemezsiniz. Bir grup için yayın veya iletim belirtirseniz makine otomatik olarak Hafızadan İletim moduna geçer.

1. [Anı. İltm.] tuşuna basınız.

2. Orijinali ADF'ye yerleştirin.

3. İhtiyaç duyduğunuz tarama ayarlarını seçin.

   Tarama ayarları hakkında ayrıntılar için bkz. "Tarama Ayarları".

4. Sayı tuşlarını ya da bir Hedef tuşunu kullanarak bir hedef belirleyin.

   Hatalı giriş yaparsanız [Sil/Durdur] tuşuna basın ve doğru numarayı girin.

   Bir hedef belirlemekle ilgili ayrıntılar için, bkz. "Bir Hedef Belirleme".

5. [Başlat] tuşuna basın.

   Makine bir hedefi arar.

- Dokümanlar hafızada saklanmaz.

- Tarama Ayarları

- Bir Hedef Belirleme

İlgili konular

Şaryo camını kullanarak birden çok orijinali gönderme(Anında İletim)