KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Kablosuz LAN

Bu bölüm, Kablosuz LAN bağlantısyla e-posta göndermek için gerekli ayarları listeler.

Ayarların nasıl belirleneceği hakkında ayrıntılar için bkz. "Arayüz Ayarları" ve "Dosya Aktarımı".

Menü | Kullanıcı Aracı | Ayar Gereksinimleri
--- | --- | ---
Arayüz Ayarları/Ağ | Makine IPv4 Adresi | Gerekli
Arayüz Ayarları/Ağ | IPv4 Ağ Geçidi Adresi | Gerekli
Arayüz Ayarları/Ağ | Makine IPv6 Adresi | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | IPv6 Ağ Geçidi Adresi | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | IPv6 Statless Adres Otokonfigürasyonu | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | DNS Konfigürasyonu | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | DDNS Konfigürasyonu | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | IPsec | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | Etki Alanı Adı | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | WINS Konfigürasyonu | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | Etkin Protokol | Gerekli
Arayüz Ayarları/Ağ | LAN Tipi | Gerekli
Arayüz Ayarları/Ağ | SNMPv3 İletişimine İzin Ver | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | SSL / TLS İletişimine İzin Ver | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | Ana Bilgisayar Adı | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Kablosuz LAN | İletişim Modu | Gerekli
Arayüz Ayarları/Kablosuz LAN | SSID Ayarı | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Kablosuz LAN | Ad-hoc Kanalı | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Kablosuz LAN | Güvenlik Metodu | İhtiyaca göre
Dosya Aktarımı | SMTP Sunucusu | Gerekli
Dosya Aktarımı | SMTP Kimliği | İhtiyaca göre
Dosya Aktarımı | SMTP'den önce POP | İhtiyaca göre
Dosya Aktarımı | Alım Protokolü | İhtiyaca göre
Dosya Aktarımı | POP3 / IMAP4 Ayarları | İhtiyaca göre
Dosya Aktarımı | Yöneticinin E-posta Adresi | İhtiyaca göre
Dosya Aktarımı | E-posta İletişim Portu | İhtiyaca göre
Dosya Aktarımı | Program / Değiştir / E-posta Mesajını Sil | İhtiyaca göre
Dosya Aktarımı | Tarayıcı Tekrar Gönderme Süresi | İhtiyaca göre
Dosya Aktarımı | Tarayıcı Tekrar Gönderme Sayısı | İhtiyaca göre

- Etkin Protokol ayarı için kullanmak istediğiniz protokolün [Aktif] olarak ayarlandığından emin olun.

- Kablosuz LAN arayüz kartı takılı olduğunda [LAN Tipi] görüntülenir. Hem Ethernet hem de kablosuz LAN bağlanmışsa, seçilen arayüz öncelikli olur.

- SMTP'den önce POP ayarı [Açık] olarak belirlendiğinde, Alım Protokolü ve POP3 / IMAP4 Ayarları için de ayar yapmalısınız.

- SMTP'den önce POP ayarı [Açık] olarak belirlendiğinde, E-posta İletişim Portu'ndaki POP3 bağlantı noktası numarasını kontrol edin.

- Arayüz Ayarları

- Dosya Aktarımı