| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Eksik Görüntü Alanı

Orijinalleri ADF veya şaryo camına doğru şekilde yerleştirseniz bile orijinalin dört tarafındaki birkaç milimetre kenar boşluğu kopyalanmayabilir.

- Tip 1 ve 2

  1. 0.5 - 4.0 mm (0.02 - 0.16 inç)

  2. 0.5 - 6.0 mm (0.02 - 0.24 inç)

  3. 0.5 - 4.0 mm (0.02 - 0.16 inç)

  4. 4.2 ± 1.5. mm (0.17 ± 0.06 inç)

- Tip 3 ve 4

  1. 0.5 - 4.0 mm (0.02 - 0.16 inç)

  2. 0.5 - 6.0 mm (0.02 - 0.24 inç)

  3. 0.5 - 4.0 mm (0.02 - 0.16 inç)

  4. 5.2 ±1.5. mm (0.2 ± 0.06 inç)

- Tip 3 ve 4 ile, 82 g/m2'den daha ağır kağıt için ön kenar görüntü kayıp alanı genişliği 4.2 ± 1.5 mm (0.17 ± 0.06 inç) tir.