| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Boş Kağıdı Tespit Etme

İlk sayfa taramanın tamamlanmasını takiben, sayfa neredeyse boş ise, bir alarm sesi duyulur.

- Boş sayfa tespit etme işlevi, sadece, bir orijinal ADF kullanarak tarandığında, çalışır.

- Boş kağıt tespit etme işlevi, ikinci ve sıralı sayfalar için etkisizdir.

- Bu makine, kullanıcı, [Ön İzleme] tuşunu kulllanarak Ön İzleme moduna aldığı takdirde, boş sayfaları tespit edemez.

Bu işlev, tarayıcı üzerinde orijinal yanlış yönde yerleştirilmişse, bilgilendirir. Bu olduğunda, bir mesaj bir kaç saniyeliğine görünür. Bu mesaj, taranacak sayfa sayısına ve iletim moduna bağlı olarak farklılık gösterir.

- Anlık İletimi kullanarak bir doküman gönderdiğinizde veya Hafıza İletiminde tüm sayfalar tarandığında:

- Paralel Hafıza İletimi veya Hafıza İletiminde bazı sayfaların taranmamış halde bırakılması durumunda:

- Boşa yakın bir sayfa tespit edildiğinde, normal olarak iletilir.

- Bu işlevi, Faks Özellikleri menüsündeki Kullanıcı Parametreleri ile (anahtar 11, bit 2) açabilir ya da kapatabilirsiniz. Bkz. "Parametre Ayarları", Faks Özellikleri.

- Boş bir sayfa tespit edildiğinde taramayı iptal etmek üzere, [İptal/Durdur] tuşuna basınız.

- Parametre Ayarları