| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Orijinalleri yerleştirme

Bu bölümde orijinallerin şaryo camına ve ADF'ye yerleştirilme işlemi anlatılır.

Orijinalleri, daksil veya mürekkep tam olarak kuruduktan sonra yerleştirmeye özen gösterin. Bu önlemi almamak, şaryo camının üzerinde izler oluşmasına ve bunun kopyada görünmesine yol açabilir.

- Şaryo camı üzerine ve ADF'ye yerleştirebileceğiniz orijinal boyutlar için, bkz. "Orijinaller".

- Orijinaller

İlgili konular

Orijinalin Yönü
Kalan Orijinal Sesli Uyarısı
Orijinalleri Şaryo Camına Yerleştirme
Orijinalleri ADF'ye yerleştirme
Yığın Modu
SADF Modu
Karışık Boyutlar Modu
Orijinal boyutlarını belirtmek