| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Makinenin Adres Defterini bir Bilgisayara Kopyalama

1. SmartDeviceMonitor for Admin işlevini başlatın

   Makine otomatik olarak tespit edilir ve model ile IP adresi ağ listesinde görüntülenir.

   Listede bir şey görünmediği takdirde, [Grup] menüsünden, [Arama/İzleme Ayarları] öğesini seçiniz , makinenin IP adresini giriniz, ardından [Ekle] komutuna basınız ve [TAMAM] öğesine basınız. Sonra, makinenin IP adresini kontrol ediniz. Bunu yapmak için, makinenin kontrol panelinde, [Kullanıcı Araçları/Sayım] tuşuna basınız ve ardından [Sistem Ayarları], [Arayüz Ayarları] ardından [Makine IPv4 Adresi] öğesine basınız. Makinenin IP adresi halen listede görünmüyorsa, herhangi bir güvenlik uygulamasının kurulu olduğunu kontrol ediniz, çünkü bu ayarlar IP Adresinin görüntülenmesini engelliyor olabilir.

2. Makinenizin modelini seçiniz, [Araçlar] sekmesine basınız ve ardından [Adres Yönetim Aracı] öğesine basınız.

3. [Kimlik Doğrulama Bilgisi Giriniz] diyalog kutusunda, bir kullanıcı adı ve şifresi belirleyiniz ve ardından [TAMAM] tuşuna basınız.

   Fabrikadan ayarlı kullanıcı adı "admin" giriniz ve şifreyi boş bırakınız.

   "Adres Yönetim Aracı - Bilgi Alınıyor" mesajı kısa bir süre için görünür ve ardından makinenin Adres Defteri görünür.

4. [Adress Yönetim Aracı] diyalog kutusunda, [Dosya] ve ardından [Veriyi Dışa Ver] komutuna basınız.

   "Şifre bilgisi herhangi bir cihazda tekrar kullanılamaz"mesajı göründüğünde, [TAMAM] tuşuna basınız.

5. Dosyanın nereye kaydedileceğini seçiniz ve ardından [Kaydet] komutuna basınız.

   Aşağıdaki üç dosya kaydedilecektir.:

   - “Machinemodel_addr.csv”

   - “Machinemodel_faxinfo.csv”

   - “Machinemodel_taginfo.csv”

   “Machinemodel_addr.csv” dosyası, Adres Defteri dosyası olarak kullanılacaktır.

   Adres Defteri verisi, şimdi bilgisayara kaydedilmiştir.

6. [Adres Yönetim Aracı] diyalog kutusunu kapatınız ve ardından SmartDeviceMonitor for Admin öğesini kapatınız.

   Bu işlevi, LAN-Faks ekranında bilgisayarın Adres Defteri dosyasının görüntülenmesine ilişkin prosedür takip edecektir.