KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# hostname

Yazıcı adını değiştirmek için "hostname" komutunu kullanın.

Ayarları görüntüle

`msh> hostname`

IPv4 Yapılandırması

`msh> hostname “interface_name” “printer_name”`

- 63 adede kadar alfanümerik karakter kullanarak yazıcı adını girin.

- "RNP" ile başlayan bir yazıcı adı kullanamazsınız (büyük veya küçük harf fark etmez).

- Ethernet arayüzü ve IEEE 802.11 arayüzü aynı yazıcı adına sahip olacaklardır.

- wlan yalnızca IEEE 802.11 arayüzü kurulu olduğunda belirtilebilir.

- Bir arayüz belirtmezseniz, Ethernet arayüzü otomatik olarak seçilir.

Arayüz adı | Arayüz yapılandırıldı
--- | ---
ether | Ethernet arayüzü
wlan | IEEE 802.11 arayüzü

Her bir arayüz için yazıcı adı başlatılıyor

`msh>hostname “interface_name” clear name`