| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Doğru Boyutta Kağıt Yoksa

Makinede alınan dokümanın boyutuna uyan kâğıt yoksa, makine mevcut kâğıda göre bir kâğıt boyutu seçer.

Bu işlev ancak aşağıdaki ayarlar yapıldığında kullanılabilir:

- Sayfa küçültme: Devre dışı

- Alt Tarama Yönünde Küçültme: Etkin

- Sayfa Ayırma Eşiği: 20 mm (0.79 inç)

- Genişlik veya Uzunluk Önceliği: Genişlik

- Doküman, kâğıt boyutuna göre iki sayfaya bölünür. Bkz. "Sayfa Ayırma ve Uzunluk Azaltma".

- Bypass tepsisine yerleştirilen kağıt genellikle alınan bir dokümanı yazdırmak için seçilmez. Ancak, Belirtilen Gönderenler ile Alım öğesini kullanarak ana kağıt kaseti olarak bypass tepsisini seçerseniz bu tepsiyi kullanabilirsiniz.

- Bu makinede alınabilen genişlikler A4, B4 JIS, LT (81/2 × 11) ve A3'tür. A4 veya LT (81/2 × 11) boyutundan daha dar dokümanlar A4 veya LT (81/2 × 11) genişliğinde alınır. Dokümanların uzunluğu dokümana bağlıdır.

- Alınan dokümanı yazdırmak için kullanılan kâğıt boyutu gönderilen orijinal doküman boyutundan faklı olabilir.

- Sayfa küçültme ile ilgili ayrıntılar için bkz. "Sayfa Küçültme".

- Sayfayı Ayırma ve Uzunluk Azaltma

- Sayfa Küçültme

İlgili konular

Öncelikli kasetleri ayarlama
Sadece boyut yazdırma
Gelen dokümanları bypass tepsisinden kağıda yazdırma