| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# LAN-Fax Driver

Bu sürücü LAN-Faks işlevlerini kullanmanızı sağlar.

- Sistem ortamına bağlı olarak bütün işlemler garanti edilemez.

- LAN-Fax Driverı bu makine ile birlikte verilen CD-ROM'dan veya üreticinin Web sitesinden yükleyebilirsiniz. İşletim sisteminiz Windows 98 / Me veya Windows NT 4.0 ise LAN-Fax Driverı üreticinin Web sitesinden yüklemeniz gerekir. Bu makineyi ve kullandığınız işletim sistemini seçip yükleyin.

Dosyanın konumu

CD-ROM'da aşağıdaki klasör bulunmaktadır:

- Windows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003/2003 R2 için LAN-Fax Driver

  \DRIVERS\LAN-FAX\XP_VISTA

İşletim ortamı

- Bilgisayar

  PC/AT uyumlu

- İşletim sistemleri

  Microsoft Windows 2000/XP/Vista

  Microsoft Windows Server 2003/2003 R2

- Ekran

  VGA 640 × 480 piksel veya daha üstü

- Kuruluma başlamadan önce, diğer bütün uygulamalardan çıkın.