| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# wins

WINS sunucusu ayarlarını yapılandırmak için "wins" komutunu kullanın.

Ayarları görüntüleme

`msh> wins`

- DHCP'den alınan IPv4 adresi WINS IPv4 adresinden farklıysa, DHCP adresi geçerli adrestir.

Yapılandırma

`msh> wins “interface_name” {on|off}`

- {on} "aktif" ve {off} "pasif" anlamına gelir.

- Arayüzü belirlediğinizden emin olun.

- wlan yalnızca IEEE 802.11 arayüzü kurulu olduğunda belirtilebilir.

Arayüz adı | Arayüz yapılandırıldı
--- | ---
Ether | Ethernet arayüzü
Wlan | IEEE 802.11 arayüzü

Adres yapılandırması

Bir WINS sunucusu IP adresi yapılandırmak için aşağıdaki komutu kullanın:

`wins “interface_name” {primary|secondary} “IP address”`

- Birincil WINS sunucusu IP adresini yapılandırmak için "primary" komutunu kullanın.

- Bir ikincil WINS sunucusu IP adresini yapılandırmak için "secondary" komutunu kullanın.

- IP adresi olarak "255.255.255.255" kullanmayın.

NBT (TCP/IP üzerinde NetBIOS) Kapsam Kimliği Seçimi

NBT kapsam kimliğini belirleyebilirsiniz.

`msh> wins “interface_name” scope “scope ID”`

- Kapsam kimliği 31 adede kadar alfanümerik karakter kullanılarak girilebilir.

- Arayüzü belirlediğinizden emin olun.

- wlan yalnızca IEEE 802.11 arayüzü kurulu olduğunda belirtilebilir.

Arayüz adı | Arayüz yapılandırıldı
--- | ---
Ether | Ethernet arayüzü
Wlan | IEEE 802.11 arayüzü