KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Yapılacaklar ve Yapılmayacaklar

Makinenin kullanımı sırasında aşağıdaki öğelere uyulmalıdır.

| Makineyi, alev alıcı sıvılar, gazlar ve aerosollerden uzak tutun. Yangın veya elektrik şoku meydana gelebilir.

| Elektrik fişini, makineyi hareket ettirmeden önce duvardaki prizden çıkarın. Makineyi hareket ettirirken, güç kablosunun makinenin altında hasar görmemesi için dikkat etmelisiniz.

- Çalıştırma düğmesi göstergesi yanıyorken veya yanıp sönüyorken gücü kapatmayın. Bunu yapmak sabit diske hasar verebilir.

- Güç kablosunu çıkarmadan ve ana güç anahtarını kapatmadan önce, ekranda gösterilen hafıza alanının %100 olduğundan emin olun. Bkz. “Gücü Açma/Kapatma”.

- Fırınlama ünitesi üzerindeki veya etrafındaki alanlara dokunmayın. Bu alanlar sıcak hale gelir.

- Orijinalleri sürekli olarak taradıktan sonra, şaryo camı ısınabilir - bu bir arıza değildir.

- Havalandırma deliklerinin etrafında sıcaklık hissedilebilir. Bu, dışarı çıkan havadan kaynaklanır ve bir arıza değildir.

- Makineyi uzun süre, iyi havalandırması olmayan kapalı bir mekanda kullandıysanız, garip bir koku algılayabilirsiniz. Çalışma alanını rahat tutmak için, iyi havalandırma yapmanızı tavsiye ederiz.

- Makine soğuk bir yerden sıcak bir yere taşındığında, içinde yoğuşma oluşabilir. Makineyi taşıdıktan sonra, en az bir saat süreyle kullanmayın. Makine, yeni ortamına uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyaç duyar.

- Dahili sıcaklık çok yüksek hale geldiğinde, makine arızalanacaktır. Havalandırma giriş ve çıkışlarını tıkamadığınızdan emin olun.

- Makine çalışırken gücü kapatmayın. Bkz. “Gücü Açma/Kapatma”.

- Çalışırken makinenin kapağını açmayın. Bunu yaparsanız, kağıt sıkışması oluşabilir.

- Güç açıkken makineyi taşımayın veya eğik hale getirmeyin.

- Ataç gibi küçük nesnelerin makinenin içine düşmesine veya takılmasına izin vermeyin.

- Çalışırken makineye vurmayın (örneğin, bir kağıt yığınını düzgün hale getirmek üzere vurmak için makinenin yüzeyini kullanmayın).

- Ortam sıcaklığı ve nemine bağlı olarak, yazdırma sırasında kontrol panelinin arkasındaki havalandırma çıkışından buhar çıkabilir. Bu kağıdın su buharıdır, bir arıza işareti değildir.

- Sıcaklık değişimi nedeniyle makinenin içinde yoğuşma oluşursa, makine düzgün biçimde yazdırmayabilir. Bu sorunu en aza indirgemek için, isteğe bağlı yoğuşma önleyici ısıtıcılar kullanın.

- Kaza veya arıza nedeniyle kaybedilmesi ihtimaline karşı, kayıtlı makine ayarlarını not ettiğinizden emin olun.

- Tedarikçi, makinenin arızasından, ayarların kaybedilmesinden veya makinenin kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar için yükümlü olmayacaktır.

- Gücü Açma/Kapatma

İlgili konular

Renkli Kopyaları Saklama