| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# diprint

Doğrudan yazdırma portu ağa bağlı bir bilgisayardan doğrudan yazdırma işlemi yapılabilmesini sağlar.

Doğrudan yazdırma portu ayarlarını değiştirmek için "diprint" komutunu kullanın.

Ayarları görüntüle

Aşağıdaki komut geçerli doğrudan yazdırma portu ayarlarını gösterir:

`msh> diprint`

Örnek çıktı:

`port 9100`

`timeout=300(sec)`

`bidirect on`

`conn multi`

`apl async`

- "port" doğrudan yazdırma portunun port numarasını belirtir.

- "bidirect" ayarı doğrudan yazdırma portunun iki yönlü olup olmadığını gösterir.

Zaman aşımı ayarı

`msh> diprint timeout [30-5535]`

- Yazıcı ağ üzerinden veri beklerken, kullanılacak zaman aşımı aralığını belirtebilirsiniz.

- Varsayılan 300 saniyedir.

Eş zamanlı bağlantıların sayısının belirlenmesi

`msh> diprint conn {multi|single}`

- Yukarıdaki komut eş zamanlı diprint bağlantılarının sayısını belirtir. Birden fazla bağlantı için "multi", tek bağlantı için "single" belirtin.

- Varsayılan "multi"dir.