KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Bir gatekeeper sunucusu veya SIP sunucusu kullanırken

Belirlemeniz gereken IP-Faks hedefleri hakkında ayrıntılar makinenin konfigürasyonuna ve bağlı olduğu ağın konfigürasyonuna bağlıdır.

Bu makinenin konfigürasyonuna bağlı olarak IP-Faks hedefini şu şekilde belirleyin:

Gatekeeper/SIP sunucusu kullanmıyorken

- IP-Fakstan IP-Faksa

  Alan makinenin IP adresini ya da ana bilgisayar adını belirtin.

  Örnek: 192.168.1.10 (IP adresi)

  Örnek: IPFAX1 (ana bilgisayar adı)

- IP-Fakstan G3 faksa

  Alan makinenin G3 faks telefon numarasını belirtin.

  Örnek: 0312345678

Bir gatekeeper sunucusu kullanırken

- IP-Fakstan IP-Faksa

  Alan makinenin diğer telefon numarasını belirtin.

  Örnek: 0311119999 (diğer telefon numarası)

- IP-Fakstan G3 faksa

  Alan makinenin G3 faks telefon numarasını belirtin.

  Örnek: 0312345678

Bir SIP sunucusu kullanılırken

- IP-Fakstan IP-Faksa

  Alan makinenin SIP kullanıcı adını belirtin.

  Örnek: ABC (SIP kullanıcı adı)

- IP-Fakstan G3 faksa

  Alan makinenin G3 faks telefon numarasını belirtin.

  Örnek: 0312345678

- Normal telefon hattına bağlı bir ağ geçidi vasıtasıyla G3 faksa göndermek için alıcının makinesinin telefon numarasını belirtmeniz gerekir. Örneğin alıcının faks numarası "0312345678" ise "5678" belirtin. Gatekeeper veya SIP sunucusunu kullanmadan bir IP-Faksından G3 faksa göndermek için ağ geçidini de kaydetmeniz gerekir.

- Diğer telefon numarası gatekeeperda kayıtlı olan bir numaradır, sadece gatekeeperin bağlı olduğu ağda mevcuttur.

- İletim hatasına yol açmamak için ağ geçidi/IP adres dönüştürme tablosunda ayarlanan telefon numarası rakamlarının sayısına dikkat edin.

- SIP, dokümanları IPv6 ağı ile iletip almanıza olanak tanır. Bu makine IPv6 üzerinden H.323'ü desteklemez.

- IPv6 ortamında makine çok sayıda IP adresine sahip olsa da sadece bir adres IP-Fakslarını alabilir.

- IPv6 vasıtasıyla göndermek için alıcının IPv6 adresi ve ana bilgisayar adı için alıcı faksının manüel yapılandırılan adresini belirtmeniz gerekir.

- IPv6 ortamında SIP sunucusunu kullanmadan alım için makinenin IPv6 adresini manüel olarak belirtmeniz gerekir. SIP sunucusu kullanıyorsanız bu gerekli değildir.

- Karma bir IPv4/IPv6 ortamında SIP sunucusu kullanırken IPv4 ile göndermek için IP-Faks hedefinin başına "v4:" girin. Aynı şekilde karma bir IPv4/IPv6 ortamında SIP sunucusu kullanırken IPv6 ile göndermek için IP-Faks hedefinin başına "v6:" girin.

- Ortamınızın konfigürasyonuna bağlı olarak "SIP çağırma kurulumu" IPv4 veya IPv6 tarafından yapılır.