| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# İletim Sonuçlarını E-posta ile Onaylama

Bu işlev, LAN-Faks modunda iletişim gerçekleştirdikten sonra, sonuçları bilgisayar aracılığıyla e-posta ile iletir.

LAN-Faks kullanarak [Gönder] veya [Yolla ve Yazdır] işlemini yaptığınızda ve iletişim başarılı olduğunda iletim sonucunun e-postasını iletir.

Sonuç bildirim e-postası, yazdırma tamamlandığında veya bu makine ile bilgisayar arsında iletişim sırasında hata oluştuğunda gönderilir.

1. [E-posta Ayarları] sekmesine tıklayın.

2. [E-posta İlet.Sonuçları] altında [Notify] onay kutusunu seçin.

3. Hedefi girin.

   E-posta adresini doğrudan girerken [Hedefleri belirle] radyo düğmesine tıklayıp [Hedefleri belirle] alanına e-posta adresini girin.

   Makinenin programlanan adresini girerken [Aygıt Adresi] radyo düğmesine tıklayıp [Aygıt Adresi] kutusuna Hedef tuşunun kayıt numarasını girin.

   [Hedefleri belirle] seçili olduğunda [Aygıt Adresi] kutusu kullanılamaz ve metin kutusuna hiçbir şey giremezsiniz.

4. [Gönder] veya [Yolla ve Yazdır] seçeneğine tıklayın.

- Sonuçları e-posta ile gönderen E-posta İletim Sonuçları işlevini ve makine tarafından yazdırılan İletişim Sonucu Raporunu kullanarak iletim sonuçlarını teyit edebilirsiniz. Faks Özellikleri menüsündeki Kullanıcı Parametresinde (anahtar 10, bit 6) bu seçeneklerin her ikisini de kullanıp kullanmayacağınızı belirleyebilirsiniz. Bkz. "Parametre Ayarları".

- Bu makine üzerinde İnternet Faks iletimine ait yetersiz yapılandırmaların olması durumunda veya “Gönderen Adını Otomatik Belirle” “KAPALI” ayarlanmışsa, E-posta İletim Sonuçları veya LAN-Faks sonuç bildirim e-postası gönderilmez ve İletim Sonuçları raporu veya LAN-Faksı Sonuç Raporu yazdırılır. İnternet Faks ayarları için, bkz. "Makinenin Bağlanması", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi ve LAN-Faks Sonuç Raporu için bkz. "LAN-Faks Sonuç Raporu".

- LAN-Faks Sonuç Raporu

- Parametre Ayarları