| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Makine Durumunun Kontrol Edilmesi

Makine durumunu kontrol etmek için aşağıdaki prosedürü takip edin.

1. SmartDeviceMonitor for Admin'i başlatın.

2. [Group] menüsünden, [Search Device]öğesini seçin, ardından [IPv4], [IPX/SPX] veya [IPv4 SNMPv3]'e tıklayın.

   Seçili protokolü kullanan makinelerin bir listesi görüntülenir.

   Konfigürasyonunu değiştirmek istediğiniz makinenin protokolünü seçin.

   TCP/IP SNMP v3 kullanıyorsanız, kullanıcı kimlik doğrulamayı girin.

3. [View] menüsüne, ardından [Select List Columns] öğesine tıklayın.

4. [Select List Columns] iletişim kutusundaki [Device] öğesinden, görüntülemek istediğiniz öğeleri seçin, ardından [Add] öğesine tıklayın.

   Seçili öğeler [Show]'a taşınır.

5. Görüntülemek istediğiniz tüm öğeleri taşıyın, ardından [OK]'e tıklayın.

   Listedeki bir simge makinenin durumunu gösterir.

6. Makinenin durumuna ilişkin bilgi almak için, hakkında bilgi sahibi olmak istediğiniz makineyi seçin, ardından [Device Settings] menüsünden [Open] öğesine tıklayın.

   Seçili makinenin iletişim kutusu açılır.

7. Durumunu görüntülemek istediğiniz uygulamaya tıklayın.

   Makinenin durumu görüntülenir.

8. SmartDeviceMonitor for Admin'den çıkın.

- İletişim kutusundaki öğelere ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. SmartDeviceMonitor for Admin Yardım.