KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# dhcp

DHCP ayarlarını yapılandırmak için "dhcp" komutunu kullanın.

Ayarları görüntüle

Aşağıdaki komut geçerli DHCP ayarlarını görüntüler.

`msh> dhcp`

Yapılandırma

DHCP'yi yapılandırabilirsiniz.

`msh> dhcp “interface_name” {on|off}`

- dhcp'yi etkinleştirmek için {on} öğesine tıklayın. DHCP'yi devre dışı bırakmak için {off} öğesine tıklayın.

- DNS sunucusu adresi ve etki alanı adı DHCP'den alınırsa, {on} öğesine tıkladığınızdan emin olun.

- wlan yalnızca IEEE 802.11 arayüzü kurulu olduğunda belirtilebilir.

Arayüz adı | Arayüz yapılandırıldı
--- | ---
ether | Ethernet arayüzü
wlan | IEEE 802.11 arayüzü

Geçerli arayüz önceliği yapılandırma ekranı

`msh> dhcp priority`

Arayüz önceliği yapılandırma

`msh> dhcp priority “interface_name”`

- Hangi arayüzün DHCP parametresi önceliğine sahip olduğunu seçebilirsiniz.

- Öncelik ayarları birden fazla arayüz kurulu olduğunda kullanılır.

DNS sunucusu adres seçimi

`msh> dhcp dnsaddr {dhcp|static}`

- DNS sunucusu adresinin DHCP sunucusundan mı seçileceğini yoksa kullanıcı tarafından belirlenen adresin mi kullanılacağını belirtin.

- DNS sunucusu adresini DHCP sunucusundan almak için, "dhcp" öğesini belirtin. Kullanıcı tarafından belirlenen adresi kullanmak için "static" öğesini belirtin.

Etki alanı adı seçimi

`msh> dhcp domainname {dhcp|static}`

- Etki alanı adının DNS sunucusundan mı alınacağını yoksa kullanıcı tarafından belirlenen etki alanı adının mı kullanılacağını belirtin.

- Etki alanı adını DHCP sunucusundan almak için "dhcp"yi belirtin. Kullanıcı tarafından belirlenen etki alanı adını kullanmak için "static" öğesini belirtin.

- DHCPKullanımı