| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Menülerin Makinenin Denetim Masasından Kilitlenmesi

Menüleri makinenin denetim masasından kilitlemek için aşağıdaki prosedürü takip edin.

1. SmartDeviceMonitor for Admin'i başlatın.

2. [Group] menüsünden, [Search Device]öğesini seçin, ardından [IPv4], [IPX/SPX] veya [IPv4 SNMPv3]'e tıklayın.

   Seçili protokolü kullanan makinelerin bir listesi görüntülenir.

   Konfigürasyonunu değiştirmek istediğiniz makinenin protokolünü seçin.

   IPv4 SNMPv3 kullanıyorsanız, kullanıcı kimlik doğrulamayı girin.

3. Bir makine seçin.

4. [Tools] menüsünde, [Device Settings]'in üzerine gelin ve ardından [System]'e tıklayın.

   Bir Ağ tarayıcı açılır ve Web Image Monitor yöneticisi için kullanıcı oturum açma adını ve şifresini girmek üzere bir pencere görüntülenir.

5. Oturum açma kullanıcı adını ve şifreyi girin ve ardından [Oturum Aç]'a tıklayın.

   Kullanıcı adı ve parolasına ilişkin ayrıntılı bilgi almak için, ağ yöneticinize başvurun.

   Web Image Monitor [System] sayfası görüntülenir.

6. [Yazıcı Gösterim Panelini Koru] üzerinde, [Seviye 1] veya [Seviye 2] öğesine tıklayın.

7. [OK]'e tıklayın.

8. [Oturumu Kapat]'a tıklayın.

9. Web Image Monitor uygulamasından çıkın.

10. SmartDeviceMonitor for Admin'den çıkın.

- Oturum açma kullanıcı adları ve şifreleri hakkında ayrıntılı bilgi için yönetici kılavuzu olan Güvenlik Referansı'na bakın.

- Web Image Monitor hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Web Image Monitor'ün Kullanımı".

- Web Image Monitor'ü Kullanma