| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Bypass tepsisinden kopyalama

Bypass tepsisi standart dışı kağıdı kopyalamanıza imkan verir.

OHP şeffaflarına, yapışkanlı etiketlere, yarı şeffaf kağıtlara ve kağıt kasetine yüklenemeyecek kağıda kopyalamak için bypass tepsisini kullanın.

- Dubleks işlevi bypass tepsisinden beslenen kağıt üzerine uygulanamaz. [Tek Taraflı İki Taraflı] seçiliyse, ayarı iptal edin. İlk ayarları da değiştirebilirsiniz. Bkz. "İlk Görüntünün Varsayılan İşlevlerinin Kaydedilmesi".

- Dikey uzunluğu 90 - 305 mm (3,6 - 12 inç) ve yatay uzunluğu 148 - 600 mm (5,9 - 23,6 inç) olan kağıt bypass tepsisinden kopyalanabilir.

- Makine, aşağıdaki kağıt boyutlarını normal boyutlu kopya kağıdı olarak algılar.

  - Metrik versiyon: A3, A4, A5, A6

  - İnç versiyonu: 11 × 17, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2

    Yukarıda verilen boyutlardan farklı boyuttaki bir kağıdı kullanmak istiyorsanız kağıt boyutunu mutlaka belirtin.

- OHP asetatlar üzerine kopyalarken, 65.9 g/m2 (yaklaşık 18 lb.) veya daha düşük olan kağıt ya da 81 g/m2 (yaklaşık 22 lb.) veya üzerinde olan kağıt, Kullanıcı Araçlarındaki Kağıt Kaset Ayarları altında kağıtın tipi ve boyutunu belirtmeniz gerekir. Kağıt Kaset Ayarları hakkındaki ayrıntılar için bkz., Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Kolay eriyen kaplaması olan renkli OHP şeffafları kullanmayın.

- Aynı anda yükleyebileceğiniz maksimum sayfa sayısı kağıdın türüne bağlıdır. Bypass tepsisine, kağıt kılavuzları arasında tutulabilecek kadar kağıt yükleyin.

[Bypass Tepsisi Kullanımı]

Bypass tepsisini kullanarak tanımı göstermek için [Bypass Tepsisi Kullanımı] öğesine basın.

1. Bypass tepsisini açın.

2. Bip sesini duyana kadar kağıdı yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin ve pensi kıstırarak kağıt kılavuzunu kağıt boyutuna hizalayın.

   Kılavuzlar kopya kağıdına yaslanmadığında görüntüler yamuk çıkabilir veya kağıt makineye sıkışabilir.

   1. Kağıt kılavuzları

   2. Kağıt desteği

3. [Bypass] öğesine ve ardından [] tuşuna basın.

4. Kağıdın boyutunu ve türünü seçin.

5. [OK] öğesine basın.

6. Orijinalleri yerleştirin ve [Başlat] tuşuna basın.

7. Kopyalama işi bittiğinde, ayarları silmek için [Sil Modları] tuşuna basın.

- Belirli kağıt tipleri bypass tepsisine yerleştirildiğinde doğru bir şekilde algılanamayabilir. Eğer böyle olursa, kağıdı çıkartın ve bypass tepsisine tekrar yerleştirin.

- Bypass tepsisine kılavuzlar arasında tutulabilecek kadar kağıt yükleyin. Bypass tepsisini aşırı yükleme, kağıt sıkışması veya yamuk görüntülere yol açabilir.

- A4, 81/2 × 11 veya daha büyük kağıt boyutlarını desteklemek için, kağıt desteğini dışarı çekin.

- Makineye tek seferde pek çok sayfa beslenmemesi için kağıtları kasete yerleştirmeden önce havalandırın.

- Harmanla işlevi seçildiğinde, tüm orijinaller seçildikten sonra [] tuşuna basın.

- Panel Tuşu Sesi kapalı olduğunda, bypass tepsisine kağıt koyduğunuzda ses çıkarmayacaktır. Panel Tuşu Sesi hakkında ayrıntılar için, bkz. Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Makinenin kullanıldığı ortama bağlı olarak, bazı zamanlarda makineden geçen kağıdın hışırtı sesi çıkardığını duyabilirsiniz. Bu ses, arızaya işaret etmemektedir.

- Aşağıdaki kağıt boyutları standart boyut olarak seçilebilir:

- A3, B4 JIS, A4 , B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10,

- 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 12 × 18, 11 × 15, 10 × 14, 8K, 16K, 91/2 × 41/8, 71/2 × 37/8, C6 Zrf, C5 Zrf, DL Zrf

- Başlangıç Ekranının Varsayılan İşlevlerini Kaydetmek

İlgili konular

Normal Boyutlu Kağıda Kopyalama
Özel boyutlu kağıda Kopyalama
OHP şeffaflara veya ince kağıda kopyalama
Kalın Kağıda Kopyalama
Zarfa Kopyalama