KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Ana makineyi kullanma

Bu bölüm, ana makineyi ele alma hakkındaki güvenlik tedbirlerini açıklamaktadır.

| Aşağıdakilerden herhangi biri oluşursa, makineyi kapatın ve elektrik fişini (kablodan değil fişten çekerek) çıkarın: Makinenin içine birşey dökülürse. Makinenin bakım veya tamire ihtiyacı olduğundan şüphe ediyorsanız. Makinenizin dış gövdesi hasar görmüşse.

| Makineyi, yağmur ve kar gibi nemli havanın rutubetinden koruyun.

| İsteğe bağlı kağıt kaseti takılı durumdayken makineyi taşımanız gerekiyorsa, ana ünitenin üst kısmına baskı uygulamayın. Aksi halde, isteğe bağlı kağıt kaseti yuvasından çıkarak yaralanmaya yol açabilir.

| Makineyi taşıdıktan sonra, yerine sabitlemek için sabitleme tekerleklerini kullanın. Aksi taktirde, makine yaralanmaya yol açacak şekilde hareket edebilir veya aşağı gidebilir.

| Makineyi kaldırmanız gerektiğinde (bir başka katta yeniden konumlandırmak gibi) servis temsilcinizle irtibat kurun. Servis temsilcinizin yardımı olmaksızın makineyi kaldırmaya kalkışmayın. Makine devrilir veya düşerse hasar görecektir, bu da bozulmasına ve kullanıcıların yaralanma riskiyle karşılaşmasına neden olabilir. Makinenin muhtelif kullanım alanları sadece servis mühendisi içindir. Bu alanlara dokunmayın.

| Ataçlar, zımbalar veya diğer metal nesnelerin makinenin içine düşmesine izin vermeyin.

| Lambanın içine bakmayın. Gözlerinize zarar verebilir.

| Çevresel nedenlerle, makineyi veya tükenen malzeme atıklarını ev atık toplama noktalarında imha etmeyin. İmha yetkili bir satıcıda gerçekleştirilebilir.