KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# IP-Faks yoluyla Gönderme (IP-Faks hedefleri)

Bu bölümde IP-Faks iletimi kullanılarak bir hedefin nasıl belirtileceği anlatılmaktadır.

IP-Faks iletimi kullanırken, faks numarası yerine IP-Faks hedefini (IP adresi, ana bilgisayar adı ya da diğer telefon numarasını) belirtin.

- [Hat Seç] öğesinde kullanılacak protokolü önceden belirtin. Protokol seçme hakkında ayrıntılar için bkz. "Hat Bağlantı Noktasının Değiştirilmesi".

[Faks] öğesinin seçili olduğundan emin olun.

[Manüel Giriş] öğesine basın.

IP-Faks hedefini girip [OK] tuşuna basın.

Hatalı bir karakter girerseniz [], [], [Geri al] veya [Tümünü Sil] öğesine basın. Ardından karakterleri yeniden doğru bir şekilde girin.

[OK] tuşuna bastıktan sonra IP-Faks hedefini değiştirmek için [Hed. Düzenle] öğesine basın, IP-Faks hedefini yeniden girin ve [OK] tuşuna basın.

Bir hedef eklemek için [Ekle] öğesine basın.

Sonraki hedefi belirleyin.

Başka bir hedef eklemek için, 4. ve 5. adımları tekrar edin.

Faks/IP-Faks, İnternet Faks, e-posta ve klasör iletim türleri arasında geçiş yapmak için iletim türü sekmesine basın.

[Başlat] tuşuna basın.

Makine orijinali taramaya başlar ve bunu hafızada saklar. Tarama sona erdiğinde İletişim göstergesi ışıkları yanar ve iletim başlar.

- Güvenlik ayarlarına bağlı olarak, [Manüel Giriş]görünmeyebilir ve IP-Faks hedefini giremeyebilirsiniz.

- Adres Defterinden bir hedef seçmek için, bkz. "Hedefleri Belirtmek için Adres Defterini Kullanma".

- Bu makineyle çalışabilen ağ geçitleri (T.38 uyumlu), gatekeeper'lar ya da SIP sunucularının bir listesi için yerel satıcınıza ya da servis temsilcinize başvurun.

- Bir hedefi girmeye ilişkin metotlar, yönetici tarafından yapılan ağ ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Makine yöneticisine detayları sorunuz. Ayrıntılar için makine yöneticinize danışın. IP-Faks hedefi girmeyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. “Bir gatekeeper sunucusu veya SIP sunucusu kullanırken".

- Metin girişi ile ilgili ayrıntılar için bkz. Makine Hakkında.

- Faks Özellikleri menüsü, kullanıcının hedef tuşunu kullanarak bir hedef belirlediği her durumda kullanıcıyı [Ekle] tuşuna basmaya mecbur bırakmak üzere makineyi yapılandırmanıza olanak tanıyan bir kullanıcı parametresi ayarı (anahtar 17, bit 2) içerir. Bu özellik, dokümanların yanlış bir hedefe gönderilmesini önler. Bkz. "Parametre Ayarları".

- [Prg. Hed.] öğesine basarsanız girilen bir hedefi hedef listesine kaydedebilirsiniz. Girdiğiniz bir hedefi saklama hakkında ayrıntılar için bkz. "Girilen Hedeflerin Adres Defterine Kaydedilmesi".

- Bir hedef için girilebilecek azami rakam sayısı için, bkz. "Azami Değerler".

- Hat Bağlantı Noktasını Değiştirme

- Parametre Ayarları

- Bir gatekeeper sunucusu veya SIP sunucusu kullanırken

- Hedefleri Belirtmek için Adres Defterini Kullanma

- Girilen Hedeflerin Adres Defteri'ne Kaydedilmesi

- Azami Değerler

İlgili konular

Bir gatekeeper sunucusu veya SIP sunucusu kullanırken
Bir port numarasını ayarlama