| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# İnternet Faks İletimi

Bu makine, taranan doküman görüntülerini e-posta biçimine dönüştürüp verileri İnternet üzerinden iletir.

Bu makine yoluyla gönderilen e-posta, başka bir İnternet Faksı makinesi tarafından alınabilir. Gönderim yapmak istediğiniz hedefin numarasını çevirmek yerine, ilgili e-posta adresini giriniz (İnternet Faksı hedefi). Diğer taraftaki makine T.37 tam modunu desteklediği takdirde, mevcut kağıt boyutu ve çözünürlük gibi verilere ait iki yönlü işlem mümkündür.

Bilgisayarlardan TIFF-F görüntüsü eklenmiş e-posta mesajları alabilirsiniz.

Aynı dokümanı eşzamanlı olarak e-posta hedefine, klasör hedefine, faks hedefine ve IP-Faks hedefine gönderebilirsiniz.

Ayrıca alınan e-posta mesajlarını yazdırabilir ya da iletebilirsiniz.

- İnternet Faksı İletim işlevlerini kullanmak için, makine bir LAN a bağlanmalı ve “Sistem Ayarları” bölümüne göre kurulmalıdır. Gerekli ayarlar hakkında ayrıntılar için, bkz. "Makineyi Bağlama", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Hedef olarak, bilgisayarın e-posta adresini ayrıca girebilirsiniz. Bu durumda, sadece TIFF dosyalarını gönderebilirsiniz.

- İnternet Faksı dokümanlarını göndermek için, Faks Özellikleri menüsünde, Başlangıç AYarları altında, [İnternet Faks Ayarı] öğesini [AÇIK] konuma ayarlayınız. Ancak, [KAPALI] seçili olsa bile, İnternet Faks hedeflerine, dokümanlar hala iletilebilir veya teslim edilebilir. Bkz. “Başlangıç Ayarları”.

- İnternet Faksı dokümanlarını almak için, Sistem Ayarları menüsünde yer alan Dosya Aktarımı bölümünde, [Faks E-posta Hesabı] altında Hesap öğesini [Al] olarak ayarlayın. Bkz. "Sistem Ayarları", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Bu makine tarafından desteklenen İnternet Faksı işlevi, ITU-T Tavsiyeli T.38 ile uyumludur.

- İnternet Faksı dokümanları normalde SMTP sunucusuyla gönderilir, fakat bu dokümanları SMTP sunucusuna bağlanmadan doğrudan hedeflerine de gönderebilirsiniz. Bunu yapmak için bekleme ekranında SMTP sunucusunu atlayıp atlamayacağınızı ayarlayın. Bu işlevin kullanımı hakkında ayrıntılar için bkz. "SMTP sunucusunu atlama".

- İnternet Faksı dokümanlarını gönderirken "Konu", "Yazı", "Alım Bildirimi", "BCC İletimi", [İetim Modu] öğesinde seçilebilir. Bu seçenekleri ayarlama hakkında ayrıntılar için bkz. "Diğer İletim Özellikleri".

- “Faks Özellikleri” bölümünde yer alan “Azami E-posta boyutu” öğesinden, iletilen e-posta mesajlarının boyutunu sınırlandırabilirsiniz. Ayar hakkında ayrıntılar için, bkz. "Gönderim Ayarları".

- E-postanın bilgisayar tarafından nasıl alındığını görmek için bkz. "Alınan görüntüler".

- CC işlevi devre dışı bırakılmıştır.

- İnternet Faksı dokümanlarını bir kullanıcı kodu belirleyerek gönderirseniz ve e-posta adresini belirlenen kullanıcı kodunun yönlendirme hedefi olarak ayarlarsanız iletim tamamlandıktan sonra bir İletişim Sonucu Raporu gönderilir. Bu sayede iletimin sonucu teyit edilebilir.

- İletim sonucunun nasıl onaylanacağı hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "İletim Sonucunu Kontrol Etme (İletim Dosya Durumu)".

- Bu işlev hem IPv4 hem de IPv6 adreslerini desteklemektedir.

- İnternet yoluyla Gönderme (İnternet Faksı hedefleri)

- SMTP sunucusunu atlama

- Diğer İletim Özellikleri

- Alınan görüntüler

- İletim Sonucunu Kontrol Etme (Dosya İletim Durumu)

- Gönderme Ayarları

- Başlangıç Ayarları

İlgili konular

İnternet Faksı Kullanımıyla İlgili Notlar
İnternet Faksı İletimiyle Kullanılamayan İşlevler
İnternet Faksı Alımıyla Kullanılamayan İşlevler
T.37 Tam Mod
E-posta Şifreleme