| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Tavsiye Edilen Kağıt Boyutları ve Tipleri

Bu bölüm, tavsiye edilen kağıt boyutları ve tiplerini anlatmaktadır.

- Nemli veya kıvrılmış kağıt kullanırsanız, zımba tıkanıklığı veya kağıt sıkışması oluşabilir.

Kaset 1

Kağıt tipi ve ağırlığı | Metrik versiyon | İnç versiyonu | Kağıt kapasitesi
--- | --- | --- | ---
60 - 105 g/m2, 16 - 28 lb. Kalın Kağıt 106 - 256 g/m2, 28 - 68 lb. | A4 | 81/2 × 11 | 550 yaprak *7

Kaset 2 ve alt kağıt kasetleri (isteğe bağlı)

Kağıt tipi ve ağırlığı | Metrik versiyon | İnç versiyonu | Kağıt kapasitesi
--- | --- | --- | ---
60 - 105 g/m2, 16 - 28 lb. Kalın Kağıt 106 - 256 g/m2, 28 - 68 lb. | *1 A3, A4, A5, B4, B5, 81/2 × 11 | *1 A4, A5, B5, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2 | 550 yaprak *7
60 - 105 g/m2, 16 - 28 lb. Kalın Kağıt 106 - 256 g/m2, 28 - 68 lb. | *2 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 8K, 16K, 11 × 15, 10 × 14 | *2 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 8K, 16K, 11 × 15, 10 × 14 | 550 yaprak *7

Bypass tepsisi

Kağıt tipi ve ağırlığı | Metrik versiyon | İnç versiyonu | Kağıt kapasitesi
--- | --- | --- | ---
60 - 105 g/m2, 16 - 28 lb. | *1 A3, A4, A5, A6 | *1 11 × 17, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2 | 100 yaprak
60 - 105 g/m2, 16 - 28 lb. | *4 B4, B5, B6, 11 × 17, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 12 × 1811 × 15, 10 × 14 | *4 A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 8K, 16K, 12 × 18, 11 × 15, 10 × 14 | 100 yaprak
60 - 105 g/m2, 16 - 28 lb. | *5 Özel boyut Dikey: 90,0 - 305,0 mm Yatay: 148,0 - 600,0 mm | *5 Özel boyut Dikey: 3,55 - 12,00 inç Yatay: 5,83 - 23,62 inç | 100 yaprak
Kalın Kağıt *6 106 - 256 g/m2, 28 - 68 lb. | *1 A3, A4, A5, A6 | *1 11 × 17, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2 | *7
Kalın Kağıt *6 106 - 256 g/m2, 28 - 68 lb. | *4 B4, B5, B6, 11 × 17, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 12 × 1811 × 1510 × 14 | *4 A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 8K, 16K, 12 × 18, 11 × 15, 10 × 14 | *7
Kalın Kağıt *6 106 - 256 g/m2, 28 - 68 lb. | *5 Özel boyut Dikey: 90,0 - 305,0 mm Yatay: 148,0 - 600,0 mm | *5 Özel boyut Dikey: 3,55 - 12,00 inç Yatay: 5,83 - 23,62 inç |
OHP asetatları *8 | A4 | 81/2 × 11 | *7 *9
Etiket kağıdı (yapışkan etiketler) | B4JIS, A4 | B4JIS, A4 | 1 yaprak
Zarf | Com10, Monarch, C5, C6, DL Zrf. | Com10, Monarch, C5, C6, DL Zrf. |

Kaset 3 (LCT) (isteğe bağlı)

Kağıt tipi ve ağırlığı | Metrik versiyon | İnç versiyonu | Kağıt kapasitesi
--- | --- | --- | ---
60 - 105 g/m2, 16 - 28 lb. Kalın Kağıt 106 - 256 g/m2, 28 - 68 lb. | *10 A4 | *10 81/2 × 11 | 1.000 + 1.000 yaprak *7

Yüksek kapasiteli kaset (LCT) (isteğe bağlı)

Kağıt tipi ve ağırlığı | Metrik versiyon | İnç versiyonu | Kağıt kapasitesi
--- | --- | --- | ---
60 - 105 g/m2, 16 - 28 lb. Kalın Kağıt 106 - 169 g/m2, 28 - 45 lb. | *10 A4 | *10 81/2 × 11 | 1200 yaprak *7

*1 Kağıt boyutu otomatik olarak algılanır.

*2 Sistem Ayarları'nda kağıt boyutunu seçin. Kaset 2 ve 4 için Kaset Kağıt Boyutu hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

*3 Sayı tuşlarını kullanarak Sistem Ayarları'nda kağıt boyutunu girin. Kaset 2 ve 4 için Kağıt Kaseti Boyutu hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

*4 [] tuşuna basın ve ardından kağıt boyutunu seçin.

*5 [] tuşuna basın ve ardından sayı tuşlarını kullanarak kağıt boyutunu girin.

*6 Kalın (105 g/m2, 28 lb. veya dağa ağır) kağıda kopyalamak istiyorsanız, [Kalın Kağıt] tuşuna basın. Bkz. Kopyalama ve Doküman Sunucusu Referansı.

*7 Kağıt yerleştirirken, istif yüksekliğinin kağıt kasetinin sınır işaretini geçmediğinden emin olun. Bkz. "Kağıt Yükleme".

*8 OHP asetatlara kopyalamak istiyorsanız, [OHP (Asetat)] tuşunu seçin.

*9 Bir defada bir sayfa yerleştirilmesi tavsiye edilmektedir.

*10 Kağıt kaseti çiti sabittir. Kağıdın boyutunu değiştirmek istiyorsanız, servis temsilcinizle irtibat kurun.

Kağıt Kalınlığı

Kağıt Kalınlığı | Metrik versiyon | İnç versiyonu
--- | --- | ---
Düz Kağıt 1 | 60 - 74 g/m2 | 16 - 20 lb.
Düz Kağıt 2 | 75 - 90 g/m2 | 20 - 24 lb.
Orta Kalın | 91 - 105 g/m2 | 24 - 28 lb.
Kalın Kağıt 1 | 106 - 169 g/m2 | 28 - 45 lb.
Kalın Kağıt 2 | 170 - 220 g/m2 | 45 - 58,5 lb.
Kalın Kağıt 3 | 221 - 256 g/m2 | 59 - 68 lb.

- Bazı kağıt tipleri, çıkarken gürültüye neden olabilir. Bu gürültü, herhangi bir soruna işaret etmez ve yazdırma kalitesini etkilemez. (Kuşe kağıt ve OHP asetatları çıkarken gürültüye neden olabilir.)

- Yarı saydam kağıt veya etiket kağıdı kullanırken, uygun kağıt tipini seçtiğinizden emin olun. Bypass Tepsisi için Kağıt Tipi hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Kağıt kaseti 1 ve 2, kaset 3 (LCT) ve alt kağıt kasetlerine kağıt yüklerken, yazdırma yüzü üste gelecek biçimde yerleştirin.

- Bypass tepsisine ve yüksek kapasiteli kasete kağıt yüklerken, yazdırma yüzü aşağı gelecek biçimde yerleştirin.

- Bypass tepsisini kullanırken, kağıt yönünü olarak tanımlamanız tavsiye edilmektedir.

- Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için tasarlanan kağıdı, ısınan üniteye yapışabileceği ve kağıt sıkışmasına yol açabileceği için kullanmayın.

- Isıyla kolayca eriyen kaplamaları olan OHP asetatları kullanmayın.

- OHP asetatlarına yazdırırken, [Bypass] ve [] tuşuna basın, ardından kağıt boyutunu seçin.

- OHP asetatlarını yerleştirirken, sayfaların önünü ve arkasını kontrol edin ve doğru bir biçimde yerleştirin; aksi halde, kağıt sıkışması meydana gelebilir. A4 veya 81/2 × 11 boyutu asetatlar kullanın ve boyutlarını belirtin. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Kopyalama ve Doküman Sunucusu Referansı ve Yazıcı Referansı.

- OHP Asetat kullanırken, her kullanımdan önce bunları havalandırın.

- Kırışık sayfaları yüklemeden önce düzeltin.

- OHP asetatlarını yansıtmak için 4000ANSI lümen veya daha parlak bir tepegöz kullanmanızı tavsiye ederiz.

- Bir sayfadan çok beslenme gerçekleşirse, sayfaları birer birer yükleyin.

- Kağıt yüklerken, kağıdı yönde tanımlayın.

- Bypass tepsisinden zarflara yazdırmak için: Sistem Ayarları, [Kaset Kağıt Ayarları] öğesini seçin ve ardından her bir kasetin [Kağıt Tipi] için [Kağıt Tipi] ayarını [Zarf] olarak ve [Kağıt Kalınlığı] ayarını [Kalın Kağıt 2] olarak ayarladığınızdan emin olun.

- Bypass tepsisinden, Kaset 1, 2, 3, 4, Kaset 3 (LCT) veya yüksek kapasiteli kasetteki (LCT) kaplı kağıtlara yazdırmak için: Sistem Ayarları, [Kaset Kağıt Ayarları] öğesini seçin ve ardından her bir kasetin [Kağıt Tipi] için [Kağıt Tipi] ayarını [Kaplı Kağıt] olarak ve [Kağıt Kalınlığı] ayarını [Kalın Kağıt 1] olarak ayarladığınızdan emin olun.

- Bypass tepsisinden, Kaset 1, 2, 3, 4, Kaset 3 (LCT) veya yüksek kapasiteli kasetteki (LCT) parlak kaplı kağıtlara yazdırmak için: Sistem Ayarları, [Kaset Kağıt Ayarları] öğesini seçin ve ardından her bir kasetin [Kağıt Tipi] için [Kağıt Tipi] ayarını [Kaplı Kğt.: Parlak] olarak ayarladığınızdan emin olun.

- Kaplı veya parlak kağıt yüklemeden önce, kağıtları iyice havalandırdığınızdan emin olun. Kağıtlar birlikte beslenirse, sıkışırsa veya çıkarken tuhaf gürültüye neden oluyorsa, kağıtları bypass tepsisine birer birer yükleyin.

- Antetli kağıda kopyalarken veya yazdırırken, kağıt yerleştirme yönü, kullanıyor olduğunuz işleve bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bkz. "Sabit yönlü kağıt veya iki taraflı kağıt".

- İki veya daha fazla kasete aynı boyutta kağıt yerleştirirseniz, kullanımdaki ilk kasette kağıt tükenince makine otomatik olarak diğer kasete geçer. Bu işleve, Oto. Kaset Değiştirme adı verilir. (Ancak, bir kasetteki kağıt tipi geri dönüştürülmüş kağıt veya özel bir kağıt tipi ise, Oto. Kaset Değiştirme işlevinin çalışabilmesi için diğer kasetlerin ayarlarının aynı olması gerekir.) Bu, yüksek sayıda kopyalama yaparken yeniden kağıt yerleştirmek amacıyla kopyalama işinin yarıda kesilmesini önler. Kağıt kasetlerinin kağıt tipini, Kağıt Tipi: Kaset 1-4 ve Kağıt Tipi: LCT altında ayarlayabilirsiniz. Bkz. Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi. Oto. Kaset Değiştirme işlevinin ayarlanması hakkında bilgi için, bkz. Kopyalama ve Doküman Sunucusu Referansı.

- Önceden delinmiş kağıda kopyalama veya yazdırma yapıyorsanız, kopyalama/yazdırma hızı olağandan daha yavaştır.

- Sistem Ayarlarında seçebileceğiniz kağıt tipleri sadece genel sınıflandırmalardır. Bir sınıftaki her tür kağıdın kopyalama kalitesi garanti edilmemektedir. Daha fazla bilgi için “Kullanılmayacak Kağıt” bölümüne bakın.

- Kağıt Yükleme

- Sabit Yönlü Kağıt veya İki Taraflı Kağıt

- Kullanılamayacak Kağıt