KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# SMTP aracılığıyla alınan e-postayı yönlendirme

SMTP aracılığıyla alınan e-posta diğer faks makinelerine yönlendirilebilir.

- SMTP aracılığıyla alınan e-postayı yönlendirmeden önce, ilk olarak Faks Özellikleri menüsünde “SMTP Alım Dosya.Göndrm.Ayarı” öğesini “Açık” olarak ayarlamanız gerekir. Bkz. "SMTP Alım Dosyası Dağıtım Ayarları".

- Güvenlik ayarlarına bağlı olarak bu işlev kullanılamayabilir.

Orijinalin göndericisi, e-posta adresini aşağıdaki gibi belirterek başka bir faks makinesine gönderilen e-postanın aktarımını isteyebilir:

Faks Numarası

faks=hedef faks numarası@bu makinenin ana bilgisayar adı.etki alanı adı

Örnek: 212-123-4567 faks numarasına iletmek için:

faks=2121234567@abc.şirket.com

Hedef listesinde programlanan tek bir hedef

faks=5 veya daha az haneli kayıt numarası@bu makinenin ana bilgisayar adı.etki alanı adı

Örnek: 00001 hedef numarasına iletmek için:

faks=00001@abc.şirket.com

Hedef listesinde programlanan grup hedefi

=5 veya daha az haneli kayıt numarası@bu makinenin ana bilgisayar adı.etki alanı adı

Örnek: 00004 Grup numarası altında programlanan hedefe iletmek için:

faks=00004@abc.şirket.com

- SMTP üzerinden alınan e-posta, hedef listesinde programlanan tek bir hedefe veya grup hedeflere de yönlendirilebilir.

- Alıcı, bir İnternet Faksı/e-posta hedefi ise, e-posta şifrelenebilir ve dijital imza ile birlikte yönlendirilebilir. Faks Özellikleri menüsü ve Web Image Monitor üzerindeki “SMTP Alım Dosyası DAğıtım Ayarları” öğesini şifreleme ve bir dijital imza uygulayıp uygulamamayı belirlemek üzere kullanınız. SMTP Alım Dosyası Dağıtım Ayarları hakkındaki ayrıntılar için, bkz. "SMTP Alım Dosyası Dağıtım Ayarları".

- Faks Özellikleri menüsünde "SMTP Alım Dosya.Göndrm.Ayarı" seçeneği "Kapalı" olarak ayarlandığında e-posta iletim isteği alınırsa, bu makine SMTP sunucusuna bir hata mesajı ile yanıt verir.

- Belirtilen orijinal göndericilerine iletimi sınırlayan ayarları yapabilirsiniz.

- Bu işlevi kullanarak e-posta uygulamanızdan e-posta adreslerine ve G3 faks makineleri hedeflerine bu makine aracılığıyla aynı anda dokümanları da gönderebilirsiniz.

- Grupta programlayabileceğiniz azami hedef sayısı için bkz. "Azami Değerler".

- Faks Özellikleri menüsü, gönderilen dokümanlar için alternatif hedeflere ilişkin bir öncelik sırası seçmenize izin verecek bir kullanıcı parametre ayarı (anahtar 32, bit 0) sunmaktadır. Bu parametre ayarlandığında, belirli alıcı, belirlenen iletim tipi için kaydedilmemiş adresi içeren bir grup hedeftir, doküman alternatif bir hedefe yönlendirilir. Bkz. "Parametre Ayarları".

- SMTP Alım Dosyası Dağıtım Ayarları

- Alım Ayarları

- Parametre Ayarları

- Azami Değerler