| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Arayüz kablosu kullanılarak makine bilgisayara bağlandığında

Bu bölüm, veri giriş lambası yanmadığında ya da yanıp sönmediğinde yazıcı bağlantı noktasının nasıl kontrol edileceğini göstermektedir.

Yazıcı bağlantı noktası ayarının doğru olup olmadığını kontrol edin. Paralel arayüz kullanılarak bağlandığında, makineyi LPT1'e ya da LPT2'ye bağlayın.

Windows 2000 için

1. [Başlat] düğmesine tıklayın, [Ayarlar]'a girin, ve [Yazıcılar] seçeneğine tıklayın.

2. Makine simgesine tıklayın. [Dosya] menüsünde, [Özellikler]'e tıklayın.

3. [Bağlantı noktaları] sekmesine tıklayın.

4. [Aşağıdaki bağlantı noktalarına yazdır] listesinde, doğru bağlantı noktasının seçildiğini kontrol edin.

Windows XP Professional yada Windows Server 2003/2003 R2 için

1. [Başlat] düğmesine tıklayın, ardından [Yazıcılar ve Fakslar]'a tıklayın.

2. Makine simgesine tıklayın. [Dosya] menüsünde, [Özellikler]'e tıklayın.

3. [Bağlantı noktaları] sekmesine tıklayın.

4. [Aşağıdaki bağlantı noktalarına yazdır] listesinde, doğru bağlantı noktasının seçildiğini kontrol edin.

Windows XP Home Edition için

1. [Başlat] düğmesine tıklayın, ardından [Denetim Masası]'na tıklayın.

2. [Yazıcılar ve Diğer Donanımlar]'a tıklayın.

3. [Yazıcılar ve Fakslar]'a tıklayın.

4. Makine simgesine tıklayın. [Dosya] menüsünde, [Özellikler]'e tıklayın.

5. [Bağlantı noktaları] sekmesine tıklayın.

6. [Aşağıdaki bağlantı noktalarına yazdır] listesinde, doğru bağlantı noktasının seçildiğini kontrol edin.

Windows Vista için

1. [Başlat] düğmesine tıklayın, ardından [Denetim Masası]'na tıklayın.

2. [Donanımlar ve Ses]'e tıklayın.

3. [Yazıcılar]'a tıklayın.

4. Makine simgesine tıklayın. [Düzenle] menusünde, [Özellikler] seçeneğine tıklayın.

5. [Bağlantı noktaları] sekmesine tıklayın.

6. [Aşağıdaki bağlantı noktalarına yazdır] listesinde, doğru bağlantı noktasının seçildiğini kontrol edin.