| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# SNMP

SNMP yöneticisini kullanarak makine hakkında bilgi alabilirsiniz.

UDP ve IPX üzerinde çalışan SNMP ajanı, yerleşik Ethernet kartına ve makinenin isteğe bağlı IEEE 802.11 arayüzüne entegre edilmiştir.

Bu makine aynı zamanda kullanıcı kimlik doğrulama, veri şifreleme ve erişim kontrol güvenliğini artıran SNMPv3'ü de destekler.

İletişimi SNMPv3 ile şifrelemek için, makinenin şifreli parolasını belirlemelisiniz.

- Makinenin topluluk adını değiştirdiyseniz, SNMP Setup Tool'u kullanarak bağlı bilgisayar yapılandırmasını da buna göre değiştirin. Ayrıntılar için bkz. SNMP Setup Tool Yardımı.

Varsayılan topluluk adları [public] ve [admin]dir. Bu topluluk adlarını kullanarak MIB bilgisini alabilirsiniz.

SNMP Setup Tool'u Çalıştırın

- Windows 2000:

  [Start] (Başlat) düğmesine tıklayın.

  [Programs] (Programlar) menüsübdeki [SmartDeviceMonitor for Admin] öğesine gidin.

  [SNMP Setup Tool]'a tıklayın.

- Windows XP/Vista, Windows Server 2003/2003 R2:

  [Start] (Başlat) düğmesine tıklayın.

  [All Programs] (Tüm Programlar) menüsünden [SmartDeviceMonitor for Admin] öğesine gidin.

  [SNMP Setup Tool]'a tıklayın.

Desteklenen MIB'ler(SNMPv1/v2)

- MIB-II

- PrinterMIB

- HostResourceMIB

- IPv6-TCP-MIB

- IPv6-UDP-MIB

- IPv6-MIB

- IPv6-ICMP-MIB

- RicohPrivateMIB

- PRINTER-PORT-MONITOR-MIB

Desteklenen MIB'ler(SNMPv3)

- MIB-II

- PrinterMIB

- HostResourceMIB

- IPv6-TCP-MIB

- IPv6-UDP-MIB

- IPv6-MIB

- IPv6-ICMP-MIB

- RicohPrivateMIB

- SNMP-FRAMEWORK-MIB

- SNMP-TARGET-MIB

- SNMP-NOTIFICATION-MIB

- SNMP-USER-BASED-SM-MIB

- SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB

- PRINTER-PORT-MONITOR-MIB