| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Orijinallerin Çoklu Sayfalarının Tek Dosya olarak Taranması

Bu bölüm, çoklu orijinallerin bir çoklu-sayfa dosyası olarak gönderilmesini ya da bunların ayrı bir kayıtlı dosya olarak saklanması için uygulanacak prosedürü açıklamaktadır.

- Çoklu orijinalleri, çoklu-sayfa dosyası olarak göndermek için, [Dosya Adı / Tipi] bölümünde bir çoklu-sayfa dosya tipi seçin. Dosya tipleriyle ilgili ayrıntılar için, bkz. "Dosya Tipinin Belirlenmesi".

1. [Orijinal Besleme Tipi] tuşuna basın.

2. [Yığın] veya [SADF] seçeneğini seçin.

   Orijinalleri şaryo camını kullanarak taramak için, [Yığın] modunu seçin. Orijinalleri ADF'yi kullanarak taramak için, [SADF] modunu seçin. [Yığın] ve [SADF] ile ilgili ayrıntı için, bkz. "Yığın", "SADF".

3. [OK] tuşuna basın.

4. Orijinalleri yerleştirin.

5. Gönderme veya saklama için ayarları yapın.

6. Orijinalleri taramak için [Başlat] tuşuna basın.

   [Yığın] modu seçilirse, ilave orijinalleri yerleştirin ve ardından [Başlat] tuşuna basın.

   Eğer [SADF] seçilirse, ek orijinaller yerleştirildiğinde tarama otomatik olarak başlar. Orijinaller tarandıktan sonra takip eden orijinalleri yerleştirin.

   Tüm orijinaller taranana kadar bu adımı tekrarlayın.

7. Tüm orijinaller tarandıktan sonra, [] tuşuna basın.

   Kayıt veya iletim başlar.

   - [Yığın] modu seçilirse, orijinaller ADF kullanılarak taranabilir.

   - Şaryo camını kullanarak orijinalleri tararken, [Tarayıcı Özellikleri] altındaki [Sonraki Orj.için Bekleme Süresi: Şaryo Camı] seçeneğine ilişkin ayarlara bağlı olarak, makine, [Orijinal Besleme Tipi] seçeneğinde [Yığın] seçilmemiş olsa bile, ilave orijinalleri bekleyebilir. [Sonraki Orj.için Bekleme Süresi: Şaryo Camı] seçeneğine ilişkin ayrıntılar için, bkz. "Tarama Ayarları".

   - [Tarayıcı Özellikleri] altında, [Bekleme Süresini Ayarla] seçeneği, [Sonraki Orj.için Bekleme Süresi: Şaryo Camı] veya [Sonraki Orijinaller için bekleme Süresi: SADF] olarak ayarlanmışsa, belirlenen süre içinde ilave orijinalleri yerleştirin. Süre dolduğunda iletim veya saklama otomatik olarak başlar. Süre dolmadan iletimi veya saklamayı başlatmak için [] tuşuna basın. Bu sırada Tarama Ayarları veya diğer ayarlar değiştirilirse geri sayım durdurulur. İlave orijinalleri yerleştirin ve ardından [Başlat] tuşuna basın. Makine orijinalleri tarar ve geri sayım yeniden başlar. [Sonraki Orj.için Bekleme Süresi: Şaryo Camı] ve [Sonraki Orijinaller için bekleme Süresi: SADF] hakkında ayrıntılar için, bkz. "Tarama Ayarları".

   - [SADF] seçilirse, ADF'den taradıktan sonra şaryo camından tarama etkinleştirilir. Bu durumda, taramayı başlatmak için [Başlat] tuşuna basın.

   - Yığın, SADF

   - Dosya Türünün Belirlenmesi

   - Tarama Ayarları