| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Ağ Arayüz Kartı Konfigürasyonunu Değiştirme

SmartDeviceMonitor for Admin kullanarak ağ arayüz kartı konfigürasyonunu değiştirmek üzere aşağıdaki prosedürü takip edin.

1. SmartDeviceMonitor for Admin'i başlatın.

2. [Group] menüsünden, [Search Device]öğesini seçin, ardından [IPv4], [IPX/SPX] veya [IPv4 SNMPv3]'e tıklayın.

   Seçili protokolü kullanan makinelerin bir listesi görüntülenir.

   Konfigürasyonunu değiştirmek istediğiniz makinenin protokolünü seçin.

   IPv4 SNMPv3 kullanıyorsanız, kullanıcı kimlik doğrulamayı girin.

3. Listeden, konfigürasyonunu değiştirmek istediğiniz bir makine seçin.

4. [Tools] menüsünden, [NIB Setup Tool]'a tıklayın.

   Bir Ağ tarayıcı açılır ve Web Image Monitor yöneticisi için kullanıcı oturum açma adını ve şifresini girmek üzere bir pencere görüntülenir.

   NIB Setup Tool başlar. [Web browser]'a, ardından [OK]'e tıklayın.

5. Oturum açma kullanıcı adını ve şifreyi girin ve ardından [Oturum Aç]'a tıklayın.

   Oturum açma kullanıcı adı ve şifresine ilişkin ayrıntılı bilgi için, ağ yöneticinize danışın.

6. Web Image Monitor kullanarak ayarları yapılandırın.

7. [Oturumu Kapat]'a tıklayın.

8. Web Image Monitor uygulamasından çıkın.

9. SmartDeviceMonitor for Admin'den çıkın.

- Oturum açma kullanıcı adları ve şifreleri hakkında ayrıntılı bilgi için yönetici kılavuzu olan Güvenlik Referansı'na bakın.

- Web Image Monitor hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Web Image Monitor'ün Kullanımı".

- Web Image Monitor'ü Kullanma