KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Çözünürlük

Orijinalin üzerindeki yazının boyutuna göre çözünürlüğü belirleyin.

Görüntüler ve yazılar, nokta sıralamasına dönüştürülerek makineye taranır. Noktaların yoğunluğu görüntünün kalitesini ve iletim hızını belirler. Bu yüzden yüksek çözünürlükte (Süper Hassas) taranan görüntülerin kalitesi yüksektir, ama iletimi daha uzun sürer. Tam tersi durumda düşük çözünürlükte (Standart) tarama düşük kaliteye neden olur, ancak orijinal daha hızlı gönderilir. Hız ve görüntü netliği arasındaki bu ilişkiye dayanarak ihtiyaçlarınıza en uygun ayarı seçin.

Standart (8 x 3,85 çizgi/mm, 200 x 100 dpi)

Normal boyutta karakterler içeren orijinaller için seçin.

Ayrıntı (8 x 7,7 çizgi/mm, 200 x 200 dpi)

Küçük karakterler içeren ya da daha fazla netlik isteyen orijinaller için seçin. Bu çözünürlük, Standart seçeneğe göre iki kat daha hassastır.

Süper Hassas (isteğe bağlı hafıza genişletme gerekli: 16 x 15,4 çizgi/mm, 400 x 400 dpi)

Çok hassas ayrıntılar içeren orijinaller için ya da mümkün olan en iyi görüntü netliğini sağlamanız gereken durumlarda bu ayarı seçin. Bu çözünürlük, Standart seçeneğine göre sekiz kat daha hassastır.

[Tarama Ayarları] öğesine basın.

[Çözünürlük] öğesine basın.

İstediğiniz çözünürlüğü seçin ve [OK] tuşuna basın.

- İsteğe bağlı hafıza genişletmeyi kurarsanız, Çözünürlük ekranında "Süper Hassas" görüntülenir.

- Karşı tarafın makinesi gönderdiğiniz çözünürlüğü desteklemiyorsa makine otomatik olarak desteklenen bir çözünürlüğe geçer. Raporu yazdırarak gerçekte gönderdiğiniz çözünürlüğü kontrol edebilirsiniz. Rapor yazdırma hakkında ayrıntılar için bkz. "Raporu Yazdır".

- Süper Hassas çözünürlükte göndermek için makinenin isteğe bağlı hafıza genişletmeye sahip olması ve diğer tarafın makinesinin faks dokümanlarını Süper Hassas çözünürlükte alma özelliğine sahip olması gerekir.

- Makine alım için Standart, Ayrıntı, Hassas (isteğe bağlı hafıza genişletme ile) ve Süper Hassas (isteğe bağlı hafıza genişletme ile) çözünürlüklerini destekler.

- Makine açıldıktan veya [Sil Modları] tuşuna basıldıktan hemen sonra seçilen çözünürlük türünü ayarlayabilirsiniz. Bkz. "İletim İşlevi Varsayılanlarını Ayarlama".

- İnternet Faksı iletimini kullanırken "Süper Hassas" tanımlamış olsanız bile dokümanlar "Ayrıntı" çözünürlükte gönderilir. Dokümanı "Süper Hassas" olarak göndermek için Adres Defterine hedefleri kaydederken Tam Modu yapılandırın. Bkz. "T.37 Tam Mod".

- T.37 Tam Mod

- İletim İşlemi Varsayılanlarını Ayarlama

- Raporu Yazdır