KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Quick Install

Windows 2000 / XP / Vista ve Windows Server 2003 / 2003 R2 kullanıcıları bu yazılımı verilen CD-ROM'u kullanarak kolayca kurabilir.

Hızlı Kurulum seçeneğini kullanarak PCL yazıcısı sürücüsü ve/veya RPCS yazıcısı sürücüsü, DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client uygulaması ağ ortamında kurulur ve TCP/IP portu ayarlanır.

- Windows 2000 / XP / Vista ve Windows Server 2003 / 2003 R2 altında yazıcı sürücüsünü kurmak için, Yazıcıları Yönetme iznine sahip bir hesabınız olmalıdır. Yönetici olarak Oturum açın.

- USB kullanarak bağlanıyorsanız, "USB Kullanarak Yazıcı Sürüsünü Kurmak" bölümüne bakın ve yazıcı sürücüsünü kurun.

Şu anda çalışan tüm uygulamalardan çıkın.

CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

Kurulum başlar.

Bir arayüz dili seçin ve ardından [OK] tuşuna tıklayın.

Varsayılan arayüz dili İngilizce'dir.

[Quick Install]'a tıklayın.

Yazılım lisans sözleşmesi [Lisans Sözleşmesi] iletişim kutusunda görünür.

Anlaşmayı okuduktan sonra, [Anlaşmayı kabul ediyorum.]'u tıklayın ve [Sonra >] öğesine tıklayın.

[Yazıcı Seç] iletişim kutusundan kullanmak istediğiniz makine modelini seçin.

TCP/IP yoluyla ağ bağlantısı için, IP adresi [Bağlan] içinde gösterilen makineyi seçin.

Paralel port, yazıcı portu [Bağlan] içinde gösterilen makineyi seçin.

[Kur]'a tıklayın.

Yazıcı sürücüsü kurulumu başlar.

[Sonlandır] öğesine tıklayın.

Bilgisayarın yeniden başlatılması ile ilgili bir mesaj görünür. Kurulumu tamamlamak için bilgisayarı yeniden başlatın.

Kurucunun ilk iletişim kutusunda [Çıkış] tuşuna tıklayın ve daha sonra CD-ROM'u çıkartın.

- Seçili yazılımın kurulumunu durdurmak için, kurulum tamamlanmadan önce [İptal] öğesine tıklayın.

- Auto Run işlevi belirli işletim sistemi ayarlarıyla çalışmayabilir. Böyle bir durumda, CD-RM kök dizininde bulunan "Setup.exe" dosyasını çalıştırın.

- TCP/IP kullanırken, SmartDeviceMonitor for Client programını kurmak için IP adresi [Bağlan] içinde gösterilen makineyi seçin.

- Makine ile bilgisayar arasında paralel bağlantı yoluyla çift yönlü iletişim etkin kılınmadığı sürece Quick Install kullanılamaz. Ayrıntılar için, bkz. "Yazıcı için Seçenek Ayarlarını Yapmak".

- USB Kullanarak Yazıcı Sürücüsünü Kurmak

- Yazıcı için Seçenek Ayarlarını Yapmak